# ÁRNYÉK TÖRLÉSE A KÉP SZÉLÉN MÁSOLÁSKOR(TÖRLÉS)

## Áttekintés

Használja ezt a funkciót a szélek árnyékainak törléséhez, amely akkor jelenik meg, ha könyvről vagy más vastag eredetiről készít másolatot.
Ha a törlési beállítással együtt aránybeállítást is használ, a törlési szélesség a kiválasztott aránynak megfelelően változik. Ez a funkció a képnek az olyan részeit törli, ahol árnyékok alakulhatnak ki, de nem érzékeli az árnyékokat és nem csak az árnyékokat törli.
Vastag könyv másolásakor

A törlés funkció nélkül | A törlés funkció használatával
--- | ---

Törlés módok
Ha a törlési beállítással együtt aránybeállítást is használ, a törlési szélesség a kiválasztott aránynak megfelelően változik.
Ha a törlési szélesség beállítása 20 mm (1"), és a képet 50%-os mértékben kicsinyíti, a törlési szélesség 10 mm (1/2") lesz.
Az alapértelmezett törlési szélesség módosítása:
A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Másolási beállítások] → [Törlési Szélesség Beállítása] opciót.
A gyári alapértelmezett beállítás 10 mm (2/5"). Az alapértelmezett margóeltolási beállítás 0 mm és 20 mm között (0" és 1" között) adható meg. A gyári alapértelmezett beállítás 10 mm (1/2"). A módosított beállítás a „Beállítás mód” menü [Rendszerbeállítások] → [Képküldés beállításai] → [Kezelési beállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Törlési Szélesség Beállítása] opciójára is vonatkozik.

## Használat

Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Koppintson az [Egyéb], majd a [Törlés] gombra.
Koppintson a törölni kívánt szélhez tartozó jelölőnégyzetre, majd adja meg a törlési pozíciót.
Ellenőrizze, hogy a megérintett jelölőnégyzet a állapotúra módosult.
A [Keret megadása] gomb megérintésekor a [Fent], [Lent], [Bal] és [Jobb] jelölőnégyzetek a állapotúra módosulnak.
Ha a [Szél+Közép megadása] gombra koppint, akkor az összes jelölőnégyzet beállítása lesz.
A törölni kívánt szélt az ellenkező oldalon adja meg, ha kétoldalas eredeti lapolvasásakor egyet, kettőt vagy hármat töröl a Fent, Lent, Bal és Jobb szélek közül az elülső oldalon.

- Ha a [Hátoldal törlési pozíciójának megfordítása] jelölőnégyzet beállítása , akkor az elülső oldalon törölttel ellentétes pozícióban levő szél lesz törölve.
- Ha a [Hátoldal törlési pozíciójának megfordítása] jelölőnégyzet beállítása , akkor az elülső oldalon törölttel azonos pozícióban levő szél lesz törölve.

A törlési szélesség megadása.

- Koppintson az elülső oldalon vagy az ellenkező oldalon a margó eltolás területét mutató számérték-kijelzőre, majd a számgombok segítségével adja meg a területet.
- A terület gyors beállításához a számgombokkal először adjon meg egy olyan értéket, amely közel áll a kívánt értékhez, majd a gombokkal módosítson rajta.

Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
A törlés beállítás visszavonásához:
Érintse meg a [Törlés] gombot.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Színes start] vagy az [F/F start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére