# SZÍNES MÁSOLÁSI MÓDOK

## Áttekintés

Auto, Színes, Fekete-fehér, 2 szín és Egy szín közül válassza ki valamelyik színes módot.
2 szín
Az eredetiről két színű másolat készül úgy, hogy egy adott, az eredetin alkalmazott szín egy másikra változik. Ha másolásnál a piros lesz egy adott színre átállítva, az eredeti pirosas részei eltűnnek és az adott színre változnak.
Egy szín
Az eredetiről egy színben készül másolat, függetlenül attól, hogy az eredetin milyen színeket alkalmaztak.
Bármilyen színes mód van kiválasztva, a másolás fekete-fehérben történik, ha az [F/F start] gombra koppint.

- Az alapértelmezett színes mód módosításához:
  A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Kezdő állapot beállítások] → [Színes mód] opciót.
- Ha az alapértelmezést Fekete-fehér és Színes felismerésére szeretné módosítani:
  A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Eszköz meghatározása] → [Szabványos érzékelése automatikus színes módban] opciót.
  Ha a Színes mód Auto értékre van állítva Másolás módban, a színes és a fekete-fehér eredeti közötti automatikus választás színérzékenységének finomságát egy 5 fokozatú skálán lehet kiválasztani. Ha a beállítás [Inkább F/F], könnyebb a fekete-fehér eredeti felismerése. Ha a beállítás [Inkább színes], könnyebb a színes eredeti felismerése.

## Használat

- Az eredeti színének automatikus felismerése másolásnál
- Színes másolás
- Fekete-fehér másolás

- Kétszínű másolás
- Egyszínű másolás

Az eredeti színének automatikus felismerése másolásnál
A készülék automatikusan érzékeli, hogy az egyes eredetik színesek-e vagy fekete-fehérek, és a módot ennek megfelelően váltja át (színes a színes eredeti esetén és fekete-fehér a fekete-fehér eredeti esetén).
Koppintson a [Színes mód] gombra.
Koppintson az [Auto] gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Ellenőrizze, hogy a megadott színes mód van-e kiválasztva.
Az Auto mód használatakor néhány eredeti esetében előfordulhat, hogy a színes mód és a fekete-fehér mód közötti átváltás nem megfelelő. Ebben az esetben a színes és fekete-fehér mód közötti kézi átváltáshoz koppintson a [Színes start] vagy az [F/F start] gombra.

Színes másolás
Koppintson a [Színes mód] gombra.
Koppintson a [Színes] gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Ellenőrizze, hogy a megadott színes mód van-e kiválasztva.

Fekete-fehér másolás
Koppintson a [Színes mód] gombra.
Koppintson az [F/F] gombra.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson a jelre.
Ellenőrizze, hogy a megadott színes mód van-e kiválasztva.

Kétszínű másolás
Az eredetiről két színű másolat készül úgy, hogy az eredeti egy adott színe egy másikra változik.
Koppintson a [Színes mód] gombra.
Koppintson a [2 szín] gombra.
Koppintson a [Módosítás] gombra.
Az eltávolítandó szín megadásához koppintson a szín gombjára.

- [Fekete kivétele]:
  kiveszi az eredeti fekete részeit, a nem fekete részeket pedig a megadott színre módosítja.
- [Vöröses szín kivétele]:
  kiveszi az eredeti pirosas részeit, és azokat a megadott színre módosítja.

Adja meg, hogy milyen színű legyen az eltávolított szín.
Ha a beállításokkal végzett, a [2 szín] képernyőn koppintson a gombra, majd ellenőrizze, hogy a megváltoztatott beállítás a színes mód képernyőn megjelenik-e a [2 szín] gomb mellett.
Az ellenőrzést követően koppintson a jelre.
Ellenőrizze, hogy a megadott színes mód van-e kiválasztva.

Egyszínű másolás
Az eredetiről egy tetszőleges színű másolat készül.
Koppintson a [Színes mód] gombra.
Koppintson az [Egy szín] gombra.
Koppintson a [Módosítás] gombra.
Koppintson a használni kívánt színre.
Ha a beállításokkal végzett, az [Egy szín] képernyőn koppintson a gombra, majd ellenőrizze, hogy a megváltoztatott beállítás a színes mód képernyőn megjelenik-e az [Egy szín] gomb mellett.
Miután ellenőrizte, a [Színes mód] képernyőn koppintson a gombra.
Vissza a tetejére