# MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE BROSÚRA FORMÁTUMBAN(BROSÚRAMÁSOLÁS)

## Áttekintés

A „Brosúra” funkcióval készített másolatokat középen össze lehet hajtani és füzetet lehet belőlük készíteni.
Ez a funkció megkönnyíti a másolatok igényes füzetté vagy brosúrává rendezését.
Brosúra másolása 8 eredeti oldal felhasználásával
Kötési oldal

- Brosúra másolatok készítéséhez könyvről vagy más bekötött dokumentumról használja a könyvmásolás funkciót.
- A brosúramásolás funkció kiválasztása esetén a 2 oldalas másolás kiválasztása automatikusan megtörténik. Ha olyan beállítások vannak kiválasztva, amelyek kizárják a 2 oldalas másolást, a brosúramásolás funkció nem használható.
- Olvassa be az eredetiket az első oldal felől az utolsó felé haladva. A másolás sorrendjét a gép automatikusan beállítja. Négy eredeti oldal lesz másolva minden lapra. Ha az eredeti oldalak száma nem osztható néggyel, a készülék automatikusan üres oldalakat illeszt be a brosúra másolat végére.
- Ha gerinctűző finisher van telepítve, kiválaszthatja a [Tűzött rendezés] funkciót, majd beállíthatja a gerinctűzést (ami a lemásolt sorozatokat a papír közepén két helyen egyenként összetűzi).
  - TŰZÖTT RENDEZÉS BEÁLLÍTÁSAI

Ha a Brosúra engedélyezett és a másolatokat szeretné automatikusan összetűzni:
A „Beállítás mód” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Másolat beállítása] → [Automatikus gerinctűzés] opciót.
Ha a gerinctűző finisher telepítve van, és a brosúramásolás engedélyezett, akkor ezzel aktiválhatja automatikusan a gerinctűzést. Koppintson a [Tűzött rendezés] gombra, ha az [Automatikus gerinctűzés] opció BE van kapcsolva, de tűzés nélkül szeretne brosúrát készíteni. Ezután válassza ki a [Brosúra] opciót, majd a gerinctűzés képernyőn koppintson a [KI] gombra.

## Használat

Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Ha az eredetik kétoldalasak, helyezze őket a dokumentumadagoló tálcába.
Koppintson az [Egyéb] gombra, majd a [Brosúra másolás] gombra.
Válassza ki a kötési élt.
A brosúrakötés beállításainak törléséhez:
Koppintson a [Ki] gombra.
Az eredetinek megfelelően koppintson az [Egyoldalas] vagy a [Kétoldalas] gombra.
Ha nem kíván borítót beilleszteni, folytassa a 6. lépéssel.
Ha borítót kíván beilleszteni, érintse meg a [Borító beállítás] gombot, majd a [Be] gombot.
A borító bemeneti tálcájának módosításához:
A tálcakiválasztó képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [Papírfiók] gombot.
A tálca kiválasztó képernyőn koppintson a borító bemeneti tálcájára.
További információt a következő részben talál: PAPÍRTÁLCA KIVÁLASZTÁSA MÁSOLÁSHOZ”.
Ha a borítóra másolatot készít, címkeív, vetítőfólia és tabulált (indexfüles) papír nem használható.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Színes start] vagy az [F/F start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére