# A TISZTÍTÁS ÁTTEKINTÉSE

A készülék csúcsteljesítményű működésének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa a gépet.
Ha színes/fehér vonalak vagy adagolási hibák fordulnak elő, kövesse az alábbi tisztítási eljárást.

Ha piszkos foltok vagy színes/fehér vonalak maradnak a beolvasott képeken | A következő alkatrészeket tisztítsa meg sorban egymás után, míg nem maradnak piszkos foltok vagy színes/fehér vonalak. A DOKUMENTUMÜVEG ÉS AZ AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ TISZTÍTÁSA AZ ELSŐDLEGES TOVÁBBÍTÓ SZALAG PT (ELŐTOVÁBBÍTÓ) TÖLTŐEGYSÉGÉNEK TISZTÍTÁSA
Ha papírelakadás fordul elő az oldalsó tálcában: | AZ OLDALSÓ ADAGOLÓ GÖRGŐ TISZTÍTÁSA
Ha vonalak vagy egyéb piszkos foltok jelennek meg a beolvasott eredetin az automatikus dokumentumadagoló használatakor: | A PAPÍRADAGOLÓ GÖRGŐ TISZTÍTÁSA
Ha színes vonalak jelennek meg: | A LÉZEREGYSÉG TISZTÍTÁSA A FÉNYÉRZÉKENY HENGER ELEKTROMOS TÖLTŐEGYSÉGÉNEK TISZTÍTÁSA

A készülék tisztítására ne használjon gyúlékony aeroszolt. Az aeroszolból származó gáz forró elektromos alkatrészekkel vagy a gép belsejében lévő a fixáló egységgel érintkezve tüzet vagy áramütést okozhat.

- A készülék tisztítására ne használjon hígítót, benzint vagy hasonló illékony tisztítószert. Tönkretehetik a készülék burkolatát, illetve annak elszíneződését okozhatják.
- Puha ruhával óvatosan törölje le a szennyeződést a kezelőpanel tükörfényes felületéről (lásd alább). Ha durva szövetet használ, vagy túl erősen dörzsöli, megsértheti a felületet.

A tükörfényes felületű területet az alábbi ábra jelzi .
Vissza a tetejére