# A FESTÉKPORGYŰJTŐ TARTÁLY CSERÉJE

## Áttekintés

A festékporgyűjtő tartály a nyomtatás közben keletkező felesleges festéket gyűjti össze. Ha a festékporgyűjtő tartály megtelik, a "Cserélje ki a használt festéktartót." üzenet jelenik meg.

- Ne dobja tűzbe a festékporgyűjtő tartályt. A festék szétszállhat és égési sérülést okozhat.
- A festékporgyűjtő tartályt tartsa kisgyermekektől elzárva.

## Használat

Nyissa ki az előlapot.
Tolja a festékporgyűjtő tartály zárját a kioldási helyzetbe, hogy a festékporgyűjtő tartály ütközésig előrebillenhessen.
Tartsa meg a még nem használt csere tisztítófejet.
Tárolja az új festékporgyűjtő tartály bal oldalán.
Távolítsa el a festékporgyűjtő tartályt.
Fogja meg két kézzel a festékporgyűjtő tartályt, és lassan emelje meg.
Tegye a festékporgyűjtő tartályt vízszintes felületre.
Mielőtt a tartályt leteszi, tegyen egy darab papírt, pl. újságpapírt a felületre.

- Ne tartsa a nyílásokat lefelé, mert a festék kifolyik.
- Az eltávolított festékporgyűjtő tartályokat egy műanyag zsákban tárolja (ne dobja ki őket). A szerviztechnikus össze fogja gyűjteni őket.

Helyezzen be új festékporgyűjtő tartályt.
A tartályt felülről, ferdén helyezze be. Ellenkező irányban, mint ahogy kivette.)
Nyomja be a festékporgyűjtő tartályt a gépbe.
Nyomja be a tartályt, amíg a helyére nem kattan.
Zárja vissza a festékporgyűjtő tartályt.
Tolja a festékporgyűjtő tartály zárját zárt helyzetbe.
Zárja vissza az elülső borítót.
Vissza a tetejére