# VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

Hálózati hozzáférést biztosít vezeték nélküli helyi hálózaton (LAN) keresztül.
A beállításokat a [Benyújtás] gombra kattintva tárolhatjuk el.
Vezeték nélküli beállítások
A vezeték nélküli LAN engedélyezésére és letiltására, valamint a LAN állapotának kijelzésére használatosak.
Csatlakozás típusú kapcsolás
A használt vezeték nélküli hálózati környezetnek megfelelően átvált az infrastruktúra mód és a hozzáférési pont mód között.
Akt. Beállítás
Kijelzi a beállításokat, például a vezeték nélküli LAN szolgáltatáscsoport azonosítóját (SSID) és biztonsági típusát. Ha a vezeték nélküli LAN le van tiltva, ez jelenik meg:
Akt.vezet.nélk.állapot
A vezeték nélküli LAN fogadási szintjeit (Max. 100) és IP címeit mutatja.
A vezeték nélküli beállítások képernyő megjelenítése
Kattintson a [Beállítás] gombra.
A vezeték nélküli beállítások képernyőn beállíthatja a vezeték nélküli LAN szolgáltatáscsoport azonosítóját (SSID), biztonsági típusát, titkosítását és biztonsági kulcsát.
Vezeték nélküli beállítások inicializálása
Kattintson az [Inicializálás] gombra.
Az SSID, a biztonsági típus, a titkosítás és biztonsági kulcs beállításai inicializálódnak.
Vezeték nélküli beállítás képernyő
Konfigurálja a vezeték nélküli LAN SSID-jét, biztonsági típusát, titkosítását és biztonsági kulcsát.
A beállításokat a [Benyújtás] gombra kattintva tárolhatjuk el.
SSID
Vigyen be egy legfeljebb 32 karakterből álló SSID-t.
Biztonsági típus
Válasszon egy biztonsági típust.
Titk.
Válasszon egy titkosítási típust.
Biztonsági kulcs
Vigyen be egy biztonsági kulcsot.

Biztonsági típus | Biztonsági kulcs
--- | ---
WEP 64 bit | 5 karakter vagy 10 jegyű hexadecimális szám
WEP 128 bit | 13 karakter vagy 26 jegyű hexadecimális szám
WAP/WAP2 | 8–63 karakter vagy 64 jegyű hexadecimális szám

Biztonsági kulcs megjelenítése
Ha ON (BE) értékre van állítva, megjeleníti a biztonsági kulcsot.
Eszköz IP-címe
Ez a beállítás a hozzáférési pont módhoz használható. Adja meg az IP-címet.
Használandó csatorna
Ez a beállítás a hozzáférési pont módhoz használható. Válassza ki a vezeték nélküli hálózatban használni kívánt csatornát.
Küldési kimenet
Ez a beállítás a hozzáférési pont módhoz használható. Állítsa be a küldési kimenetet.
Sávszélesség
Ez a beállítás akkor használható, ha a kommunikációs mód beállítása "11n" hozzáférési pont módban. Válassza ki a használni kívánt sávszélességet.
IP cím szórási tartomány beállítása
Ez a beállítás a hozzáférési pont módhoz használható. Állítsa be a használni kívánt IP-címtartományt.
Vissza a tetejére