# FELSŐ RÉSZ

Ez a rész a gép belsejében található elemek nevét és funkcióját ismerteti.
×
Festékkazetta
Ez a kazetta tartalmazza a festéket. Ha egy festékkazettából kifogy a festék, cserélje ki új kazettával.
- A FESTÉKKAZETTA CSERÉJE
×
Fixálóegység
Hő alkalmazásával itt fixálódik a továbbított kép a papírra.
A fixáló egység forró. Vigyázzon, nehogy megégesse magát az elakadt papír eltávolítása közben.
×
Továbbítóegység
Ez a szalag viszi át a fényérzékeny egységről a festékkel alkotott képet a papírra.
Ne érintse meg és ne károsítsa a továbbítóegységet.
Ez hibás képet okozhat.
×
Jobb oldali ajtó
Nyissa ki ezt az ajtót az elakadt papír eltávolításához.
×
Lapfordító rész ajtaja
Ez az egység fordítja meg a papírt kétoldalas nyomtatás esetén. Nyissa ki ezt az ajtót az elakadt papír eltávolításához.
×
Hálózati főkapcsoló
A kapcsolóval kapcsolhatja be a gép áramellátását.
A fax vagy Internet fax funkciók használatakor mindig tartsa ezt a kapcsolót „” állásban.
- A GÉP BEKAPCSOLÁSA
×
Festékporgyűjtő tartály
Ez a kazetta gyűjti össze a nyomtatás után megmaradt fölösleges festéket.
- A FESTÉKPORGYŰJTŐ TARTÁLY CSERÉJE
A festékporgyűjtő tartályokat egy szerviztechnikus gyűjti össze és cseréli ki.
×
Festékporgyűjtő tartály kioldókarja
Ezzel a karral oldhatja ki a festékporgyűjtő tartály rögzítőzárját a festékporgyűjtő tartály cseréjekor vagy a lézeregység tisztításakor.
- A LÉZEREGYSÉG TISZTÍTÁSA
– A FESTÉKPORGYŰJTŐ TARTÁLY CSERÉJE
×
Fogantyú
Húzza ki és ezt fogja a gép mozgatásakor.
×
Papírfiók jobb oldali ajtaja
Ezt az ajtót nyissa fel a 2., 3. vagy 4. tálcában elakadt papír eltávolításához.
×
Jobb oldali burkolat
Nyissa fel az 1. tálcában elakadt papír eltávolításához.
×
Jobb oldali ajtó kioldókar
Az elakadt papír eltávolításához húzza meg és tartsa úgy a kart a jobb oldali ajtó kinyitásához.
Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.
Vissza a tetejére