# A HÁLÓZATI LAPOLVASÓ MÓD KIVÁLASZTÁSA

A hálózati lapolvasó mód a következőképpen választható ki a főablakból vagy az egyes üzemmódokból:

## Használat

### Üzemmódváltás a főablakból

1. #### Koppintson a hálózati lapolvasó módot jelző ikont

   Koppintson az [E-mail], [FTP/Asztal], [Hálózati mappa] vagy [Internet fax] ikonra.
   Megjelenik a kiválasztott üzemmód kezdő képernyője.

### Üzemmódváltás az egyes üzemmódokból

1. #### Koppintson a módjelző képernyőre

2. #### Koppintson a [Képküldés] gombra

   Alapértelmezés szerint a képernyő a fax mód képernyőjére vált.

   ###### A módjelző képernyőn a [Képküldés] gombra koppintáskor először megjelenő képernyő módosításához:

   A "Beállítás mód (rendszergazda)" menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Képküldési beállítások] → [Kezelési Beállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Alapértelmezett Kijelző Beállítása] pontot.

3. #### Koppintson az ikonra, majd az [E-mail], [FTP/Asztal], [Hálózati mappa] vagy [Internet fax] elemre

   Megjelenik a kiválasztott üzemmód kezdő képernyője.

Vissza a tetejére