# GYORS BEÁLLÍTÁS

Válassza ki a hálózati csatlakozáshoz minimálisan megkövetelt beállításokat.
IPv4 beállítások
Ha a gépet TCP/IP (IPv4) hálózaton használja, ezzel a beállítással konfigurálhatja a gép IP-címét.
DHCP/BOOTP
Ezzel a beállítással az IP-címet automatikusan, DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll)/BOOTP (rendszerindító protokoll) használatával szerzi meg a rendszer. Ha engedélyezi ezt a beállítást, nem szükséges IP-címet megadni manuálisan.
DHCP/BOOTP használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan változhat. Ha az IP-cím megváltozik, többé nem lehet nyomtatni.
Ha a gépet TCP/IP hálózaton fogják használni, ne feledje engedélyezni a " TCP/IP Engedélyezése" opciót.
RARP
Állítsa be ezt az opciót a RARP protokoll használatához.
IPv4 cím
Adja meg a gép IP-címét.
Alhálózati maszk
Adja meg az IP alhálózati maszkot.
Alapértelmezett átjáró
Adja meg az alapértelmezett átjáró címét.
IPv6 beállítások
Ha a gépet TCP/IP (IPv6) hálózaton használja, ezzel a beállítással konfigurálhatja a gép IP-címét.
IPv6
Engedélyezze ezt a beállítást.
DHCPv6
Ezzel a beállítással az IP-címet automatikusan, DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll) v6 használatával szerzi meg a rendszer. Ha engedélyezi ezt a beállítást, nem szükséges IP-címet megadni manuálisan.
Kézi cím/előtag hossz
Írja be a gép IP-címét és az előtag hosszát (0-128).
Alapértelmezett átjáró
Alapértelmezett átjáró

- DHCPv6 használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan változhat. Ha az IP-cím megváltozik, többé nem lehet nyomtatni.

- Ha a gépet TCP/IP hálózaton fogják használni, ne feledje engedélyezni az opciót: TCP/IP Engedélyezése".
- IPv6 környezetben a gép használhat LPD vagy IPP protokollt.

Hálózatnév Beállítások
Eszköznév
Adja meg az eszköz nevét.
Tartománynév
Adja meg a tartomány nevét.
DNS beállítások
Elsődleges kiszolgáló
Adja meg az elsődleges DNS kiszolgáló IP-címét.
Másodlagos kiszolgáló
Adja meg a másodlagos DNS kiszolgáló IP-címét.
Tartománynév
Adja meg a tartománynevet, ahol a kiválasztott DNS kiszolgáló található.
SMTP beállítások
Elsődleges kiszolgáló
Adja meg az elsődleges SMTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Forrás címe
Ha az adatküldés sikertelen, a kézbesítetlen e.mail visszajöhet a kiszolgálótól. Adjon meg egy e-mail címet (csak egyetlen címet) az ilyen kézbesítetlen e-mailek fogadására. Általában a rendszeradminisztrátor e-mail címét kell beírnia.
SSL engedélyezése
kiválasztása esetén a STARTTLS paranccsal használhatja az SMTP-over-TLS titkosított adatforgalmat.
Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a STARTTLS parancsot.
Az SSL adatforgalom engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét a normál SMTP portszámával megegyező értékre.
SMTP hitelesítés
Ha a aktív, akkor végrehajtódik az SMTP hitelesítés.
Felhasználónév
Adja meg a felhasználó nevét.
Jelszó
Adja meg a jelszót.
Jelszó módosítása
A jelszó módosításához állítsa be a értékét.
Kapcsolat tesztje
Érintse meg a [Végrehajtás] gombot az SMTP kiszolgálói kapcsolat teszteléséhez.
LDAP beállítások
Név
Írja be a címlista nevét.
Alapértelmezett cím beállítása
Beírja az alapértelmezett keresési paramétereket, az LDAP könyvtárszerkezet információs fa speciális területeinek kereséséhez.
Példa: o = ABC, ou = NY, cn = Mindenki
Az értékeket egymástól pontosvesszővel vagy vesszővel kell elválasztani.
LDAP kiszolgáló
Adja meg az LDAP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Felhasználónév
Írja be a felhasználói fiók nevét az LDAP beállításhoz.
Jelszó
Adja meg a jelszót.
Jelszó módosítása
A jelszó módosításához állítsa be a értékét.
Hitelesítés
Válassza ki a hitelesítő szervert a legördülő listából.
KDC kiszolgáló
Adja meg a Kerberos hitelesítő kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Tartomány
Lépjen be a Kerberos tartományba.
SSL engedélyezése
Ha a aktív, akkor az SSL titkosított adatforgalom engedélyezett.
Kapcsolat tesztje
Érintse meg a [Végrehajt] gombot az LDAP szerver kapcsolat teszteléséhez.
Nyilvános mappa/NAS beállítások
Ha a tárolóhelyet nem használja, állítson minden opciót [Tiltott] értékre.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BEKAPCSOLÁSA” részt.
Vissza a tetejére