# A MÁSOLAT INTENZITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA(INTENZITÁS)

## Áttekintés

Ez a funkció módosítja egy színes másolat intenzitását (telítettségét).
Az intenzitást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.
A funkció nem kombinálható a [Másolat másolása] vagy a [Szín Tónus Feljavítás] funkciókkal a Megvilágítás menüben.

## Használat

Koppintson az [Egyéb], majd az [Intenzitás] gombra.
Állítsa be az intenzitást a gomb megérintésével, vagy a csúszka elcsúsztatásával.
Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Az intenzitás beállítás törléséhez:
Koppintson a [Ki] gombra.
Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez koppintson a [Színes start] gombra.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére