# CÍMSZAVAK MÁSOLÁSA INDEXFÜLES PAPÍRRA(INDEXFÜLES MÁSOLÁS)

## Áttekintés

Töltsön be indexfüles papírt az oldalsó tálcába, és készítsen másolatot az indexfülre.
Készítse elő az indexfül címszavainak megfelelő eredetit.
Az eredetik és az indexfüles papír közötti kapcsolat
Indexfüles másolás bal oldali kötéssel

Eredetik | Az eredeti behelyezése | Tabulált (indexfüles) papír behelyezése
--- | --- | ---

Indexfüles másolás jobb oldali kötéssel

Eredetik | Az eredeti behelyezése | Tabulált (indexfüles) papír behelyezése
--- | --- | ---

Az indexfüles másolást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.
Az indexfüles másolás alapértelmezett képeltolási szélességének módosítása:
A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Másolási beállítások] → [Másolási beállítások] → [Eredeti indexfüles másolási beállítás] opciót.
Az alapértelmezett képeltolási szélesség 0 mm és 20 mm között (0" és 5/8" között) adható meg. A gyári alapértelmezett beállítás 10 mm ("1/2").

## Használat

Koppintson az [Egyéb], majd a [Jegyzettömb Másolása] gombra.
Koppintson a [Be] gombra.
Beállít egy képeltolási szélességet (indexfül szélessége).

- Koppintson a kép eltolási szélességét jelölő számérték-kijelzőre, majd a számgombokkal írja be az eltolási szélességet.
- A terület gyors beállításához a számgombokkal először adjon meg egy olyan értéket, amely közel áll a kívánt értékhez, majd a gombokkal módosítson rajta.

Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után a , majd a [Vissza] gombra.
Az indexfüles másolás törléséhez:
Koppintson a [Ki] gombra.
Töltse be az indexfüles papírt.
Az oldalsó tálca használatakor a papírt a nyomtatási oldalával lefelé helyezze be.
A papírokat úgy helyezze el, hogy az indexfüles oldaluk kerüljön utoljára a gépbe.
Miután behelyezte az indexfüles papírokat az oldalsó tálcába, a „MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE AZ OLDALSÓ TÁLCA HASZNÁLATÁVAL” leírásai szerint adja meg az oldalsó tálca beállításait.
Az indexfüles papír szélessége akár az A4-es lap szélessége (210 mm) plusz 20 mm (vagy 8-1/2" x 11" papír (8-1/2") plusz 5/8") is lehet.
Helyezze be az eredetit, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.
Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.

- AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
- DOKUMENTUMÜVEG

Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.
Ellenőrizze, hogy a beállítások a kívánt eredményt adják-e.
Az összes beállítás törléséhez:
koppintson a [CA] gombra.
A másolás megkezdéséhez érintse meg a [Színes start] vagy az [F/F start] gombot.
Ha a másolatokból csak egy sorozatot készít, akkor nem kell megadnia a példányszámot.
Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:
A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.
Vissza a tetejére