# AUTOMATIKUS SZÍNKALIBRÁLÁS

A nyomtató funkcióval kapcsolatos beállítások konfigurálhatók.
Automatikus színjavítást végez, ha a színes másolatokon el vannak csúszva a színek.
A gép kinyomtat, majd beolvas egy tesztmintát, aztán a színt automatikusan kijavítja.
A [Végrehajt] gombra koppintás és a tesztminta kinyomtatása után megjelenik egy üzenet, amely az automatikus kalibrálás elindítását kéri.
Helyezze a tesztmintát a dokumentumüvegre az alább látható módon (úgy, hogy a papír szélén lévő vékony vonal a bal oldalra kerüljön).
Helyezzen a tesztminta tetejére egy vele azonos méretű másolópapírt (körülbelül öt lapot), óvatosan zárja le az automatikus dokumentumadagolót, majd koppintson a [Végrehajt] gombra.

- Az Automatikus színkalibrálás végrehajtása előtt ellenrizze, hogy megfelelő-e a regisztrációs beállítás.
  Ha a regisztrációs beállítás nem megfelelő, végezze el a „Regisztrációs beállítás” műveletét.
- Ha az Automata Színkalibrálás végrehajtása után a színhűség továbbra sem megfelelő, az Automata Színkalibrálás megismétlése javíthat a színeken.

Vissza a tetejére