# SZERVIZEK BEÁLLÍTÁSA

## "DNS" lap

Ezen a lapon konfigurálhatja a DNS beállításokat.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### DNS beállítások

###### Elsődleges kiszolgáló

Adja meg az elsődleges DNS kiszolgáló IP-címét.

###### Másodlagos kiszolgáló

Adja meg a másodlagos DNS kiszolgáló IP-címét.

###### Időtúllépés

Adjon meg egy időtúllépést. Az alapértelmezett beállítás 20 másodperc.
Ezt az időt használja a DNS-kiszolgálóval való kapcsolat létesítésére a standard specifikációknak megfelelően.

###### Tartománynév

Adja meg a tartománynevet, ahol a kiválasztott DNS kiszolgáló található.

###### Dinamikus DNS-frissítés

Használja ezt a beállítást a DNS-szerver dinamikus frissítésére.

###### Frissítés gyakorisága

Adjon meg egy időintervallumot a DNS-szerver frissítésére.

## "WINS" lap

Ezen a lapon konfigurálhatja a WINS beállításokat.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### WINS-beállítások

###### Elsődleges kiszolgáló

Adja meg az elsődleges WINS kiszolgáló IP-címét.

###### Másodlagos kiszolgáló

Adja meg a másodlagos WINS kiszolgáló IP-címét.

###### Hatókör azonosító

Adja meg a hatókör azonosítót

## "SMTP" lap

Ezen a lapon konfigurálhatja az SMTP beállításokat.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### SMTP beállítások

###### Elsődleges kiszolgáló

Adja meg az elsődleges SMTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

###### Másodlagos kiszolgáló

Adja meg a másodlagos SMTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

###### Portszám

Írja be a portszámot. Az alapértelmezett beállítás a 25-es port.

###### Időtúllépés

Adjon meg egy időtúllépést. Az alapértelmezett beállítás 20 másodperc. Ezt az értéket használja az SMTP-szerverhez való csatlakozásra és adattovábbításra, az e-mail rendszer specifikációinak megfelelően.

###### Válasz e-mail címe

Ha az adatküldés sikertelen, a kézbesítetlen e-mail visszajöhet a kiszolgálótól.
Adjon meg egy e-mail címet (csak egyetlen címet) az ilyen kézbesítetlen e-mailek fogadására.
Általában a rendszergazda e-mail címét kell beírnia.

###### SSL engedélyezése

kiválasztása esetén a STARTTLS paranccsal használhatja az SMTP-over-TLS titkosított adatforgalmat.
Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a STARTTLS parancsot.
Az SSL kommunikáció engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét a normál SMTP portszámával megegyező értékre.

###### SMTP hitelesítés

Ha a aktív, akkor SMTP hitelesítésre kerül sor.
Ha Kerberos-hitelesítést használ, a Kerberos-hitelesítés beállításai oldalon állítsa be a KDC kiszolgálót, a portszámot, valamint a Kerberos hitelesítésbeállítási oldalt.

###### Felhasználónév

Adja meg a felhasználó nevét.

###### Jelszó

Adja meg a jelszót.
A jelszó módosításához állítsa a [Jelszó módosítása] beállítást értékre.

###### POP SMTP előtt

Ha a van beállítva, a POP-szerverre való hitelesítés az SMTP kommunikáció megkezdése előtt történik meg.

- POP3 szerver: adja meg a másodlagos SMTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
- Portszám: adja meg a POP SMTP előtti kommunikáció POP3 portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 110-es port.
- POP hitelesítés: ha a van beállítva, a POP3 kiszolgálóra való hitelesítés azonosítási protokoll (beleértve az APOP-ot) használatával történik.
- Felhasználónév: adja meg a POP SMTP előtt kommunikáció felhasználónevét.
- Jelszó: adja meg a POP SMTP kommunikáció előtt jelszavát. A jelszó módosításához állítsa a [Jelszó módosítása] beállítást értékre.
- SSL engedélyezése: ha az értékre van állítva, a POP over SSL kommunikáció vagy a POP over TLS kommunikáció STLS-sel parancs lesz engedélyezve.
  Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a POP over SSL kommunikációt, vagy a STLS parancsot.
  Az SSL kommunikáció engedélyezéséhez állítsa a „Portszám” értékét a POP over SSL kommunikáció portszámára.
  A POP over TLS adatforgalom engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét ugyanarra a portszámra, amelyre a normál POP3 kommunikációt.

###### Kapcsolat tesztje

Az SMTP kiszolgáló kapcsolatának teszteléséhez koppintson a [Végrehajtás] gombra.

## "SNMP" lap

Ezen a lapon konfigurálhatja az SNMP beállításokat.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### SNMP v1 beállítások

Állítsa be ezt az opciót az SNMPv1 beállítások használatához.

###### Hozzáférési mód

A hozzáférési mód beállítása.

###### GET közösség

Adja meg a GET közösség nevét, hogy az eszközadatokat SNMP segítségével fogadhassa.

###### SET közösség

Adja meg az SNMP beállításához szükséges SET közösségi nevet.
A SET közösség módosításához állítsa be a -t.

###### TRAP közösség

Adja meg az eszközről küldött SNMP TRAP által használt közösségnevet.

###### TRAP cél címe

Adja meg az SNMP TRAP kommunikáció cél-számítógépének IP-címét.

### SNMP v3 beállítások

Állítsa be ezt az opciót az SNMPv3 beállítások használatához.

###### Felhasználónév

Adja meg a felhasználó nevét.

###### Hitelesítési kulcs

Adja meg a hitelesítési kulcsot.

###### Adatvédelmi kulcs

Adja meg az adatvédelmi kulcsot.

###### Környezet neve

A környezet neve jelenik meg.

## "Kerberos" lap

Ezen a lapon konfigurálhatja a Kerberos beállításokat.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### Kerberos-hitelesítés beállításai

###### KDC kiszolgáló

Adja meg a Kerberos hitelesítő kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

###### Portszám

Adja meg a Kerberos hitelesítő kiszolgáló portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 88-es port.

###### Tartomány

Adja meg a Kerberos tartományt.

## "SNTP" lap

Ezen a lapon konfigurálhatja az SNTP beállításokat.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### SNTP-beállítások

###### SNTP

Állítsa be ezt az opciót az SNTP protokoll használatához.

###### SNTP szerver

Adja meg az SNTP kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

###### Portszám

Írja be a portszámot. Az alapértelmezett beállítás a 123-es port.

###### Időtúllépés

Adjon meg egy időtúllépést. Az alapértelmezett beállítás 5 másodperc.

###### Szinkron-intervallum

Adja meg az SNTP-kiszolgálóval történő szinkronizálás intervallumát.

###### Szinkronizáció indításkor

Ha azt szeretné, hogy a szinkronizálás a gép indításakor megtörténjen, állítsa be így: .

###### Szinkronizáció most

Ha megérinti, a gép szinkronizálódik az SNTP szerver-idővel.

## "mDNS" lap

Ezen a lapon konfigurálhatja a mDNS beállításokat.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### mDNS-beállítások

###### mDNS

Állítsa be ezt az opciót az mDNS beállítások használatához.

###### Szolgáltatás neve

Adja meg a szolgáltatás nevét.

###### Tartománynév

Adja meg a tartomány nevét.

###### Elsőbbségi szolgáltatás

Válassza ki a szolgáltatást, amelyet elsőbbséggel használ.
Vissza a tetejére