# A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA

## Áttekintés

Ez a fejezet leírja, hogyan kapcsolhatja be/ki a gépet, és hogyan indíthatja újra.
Használja a két tápáramkapcsolót: a hálózati főkapcsolót az előlap mögött, a bal alsó sarokban, és az [ÜZEM] gombot a kezelőpanelen.

## Használat

### A gép bekapcsolása

Állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe.
Ha a hálózati főkapcsoló kijelzője zölden világít, nyomja meg az [﻿ÜZEM] gombot.

### A gép kikapcsolása

Az [﻿ÜZEM] gombot megnyomva kapcsolja ki a gépet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe.

### A gép újraindítása

Egyes beállítások érvényesítéséhez előfordulhat, hogy újra kell indítani a készüléket. Indítsa újra a gépet az érintőpanelen megjelenő instrukciónak megfelelően (az [ÜZEM] gomb megnyomásával kapcsolja ki a gépet, majd újra megnyomva kapcsolja be).
Egyes beállítások érvényesítéséhez előfordulhat, hogy újra kell indítani a készüléket. A készülék bizonyos állapotaiban az [ÜZEM] gomb megnyomásával történő újraindítás nem elegendő a beállítások érvényesítéséhez. Ebben az esetben kapcsolja ki a hálózati főkapcsolót, majd kapcsolja be újra.

- Amikor a hálózati főkapcsolót kikapcsolja, nyomja meg az [﻿ÜZEM] gombot a kezelőpanelen, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe.
  Váratlan áramszünet esetén kapcsolja vissza az áramellátást, majd kapcsolja ki a kapcsolókat a megfelelő sorrendben.
  Ha az áramellátást az [ÜZEM] gomb megnyomása előtt kapcsolja ki, és a készülék sokáig ebben az állapotban marad, a szokatlan zajokat, gyengébb képminőséget és egyéb problémákat eredményezhet.
- Ha a gép meghibásodására gyanakszik, ha erős vihar van a közelben, vagy ha a gépet mozgatja, kapcsolja ki az [ÜZEM] gombot és a hálózati főkapcsolót is, valamint húzza ki a tápvezetéket a konnektorból.

Vissza a tetejére