# NYOMTATÓ FELTÉTEL BEÁLLÍTÁSOK

## Alapértelmezett beállítások

Ha olyan környezetben nyomtat adatokat, ahol nincs nyomtató-illesztőprogram használatban (azaz, ha az MS-DOS rendszer használatával nyomtat adatot, vagy ha olyan PC használatával nyomtat adatokat, amelyre nem telepítették az átadott nyomtató-illesztőprogramot), állítsa be a részletes nyomtatási feltételeket. (Az „Üres oldal nyomtatás letiltása” funkció azonban még PCL nyomtató-illesztőprogram használata esetén is érvényben marad.)

###### Beállított elemek listája

Elem | Beállítás
--- | ---
Másolatok | 1–9999 sorozat
Tájolás | Álló Fekvő
Alapértelmezett papírméret | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) , 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Alapértelmezett kimeneti tálca | Eltolásos tálca Finisher felső tálca Finisher középső tálca Finisher alsó tálca Felső tálca (1,2) Gyűjtő tálca (1,2)
Alapértelmezett papírtípus | Normál Papír, Fejléces, Előnyomott, Perforált, Újrahasznosított, Színes
Kezdeti felbontás beállítások | 600 dpi 600 dpi (kiváló minőség) 1200 dpi
Üres Oldal Nyomtatásának Letiltása | (Letiltva) (Engedélyezve)
Vonalvastagság*1 | 0-9
Duplex Nyomtatás | Egyoldalas Kétoldalas (Könyv) Kétoldalas (Tabló)
Többképes nyomtatás*2 | Többképes 1 képes 2 képes 4 képes 8 képes
Elrendezés Balról jobbra*3 Jobbról balra*3 Balról, felülről jobbra*4 Balról, felülről lefelé*4 Jobbról, felülről balra*4 Jobbról, felülről lefelé*4
Oldalhoz igazítás*5 | (Oldalhoz igazít funkció használata) (Oldalhoz igazít funkció mellőzése)
KIMENET | (Nyomat egységenként funkció használata) (Nyomat egységenként funkció mellőzése) (Beszúrás feladat elé) Papírtálca: 1.–8. tálca, oldaltálca, beszúró (felső/alsó) (Beszúrás feladat elé funkció mellőzése) (Beszúr. feladat mögé) Papírtálca: 1.–8. tálca, oldaltálca, beszúró (felső/alsó) (Beszúrás feladat mögé funkció mellőzése) Tűzési pozíció: Nincs, 1 tűzőkapocs hátul, 2 tűzőkapocs, 2 tűzőkapocs (felső) (Ferde tűzés) (Ferde tűzés funkció mellőzése) (Lyukasztás használata) (Lyukasztás funkció mellőzése)
Hajtás | Engedélyezve Letiltva
Tűzött hajtás Z hajtás C hajtás Harmonika hajt. Négyrét hajtás Félbe hajtás
Élvágási méret beállítások | 2,0–20,0 mm
GYORS FÁJL | (Adatok mentése Gyors fájl üzemmódban) (Adatok mentése Gyors fájl üzemmódban funkció mellőzése)

*1 Ez a beállítás használható a vektorgrafikák vonalszélességének megadásához. A CAD és egyéb speciális használatot kivéve általában nincs szükség ennek a beállításnak a megváltoztatására. A „0” érték kiválasztása esetén a készülék az összes vonalat 1 pont szélességgel nyomtatja ki.
*2 Ezzel a funkcióval a következő papírméretek használhatók: A3, B4, és A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11". (Előfordulhat, hogy ez a funkció néhány nyomtatási módnál nem használható.)
*3 Akkor választható, ha a 2 képest jelölték ki.
*4 Akkor választható, ha a 4/8 képest jelölték ki.
*5 Csak PDF, JPEG és TIFF fájlok nyomtatásánál használható.

- Ha a nyomtató-illesztő program használatával nyomtat, a nyomtató-illesztőprogram beállításai elsőbbséget élveznek a nyomtató állapot beállításokkal szemben.
- A képernyő a telepített kiegészítő berendezések függvényében eltérő.

## PCL-beállítások

Ezzel a funkcióval állíthatók be a PCL környezetben használható szimbólumkészletek, betűtípusok és soremelési kódok.

###### Beállított elemek listája

Elem | Leírás | Beállítás
--- | --- | ---
PCL szimbólumkészlet beállítása | Adja meg a nyomtatáshoz használandó szimbólumkészletet. | Válasszon a 35 készlet közül
PCL betűtípus beállítása | Válasszon a nyomtatáshoz egy fontot. | Belső betűtípus Bővített betűtípus (Belső betűtípusok listája, ha a bővített betűtípusok nincsenek telepítve)
PCL soremelési kód | Ezzel a beállítással választhatja ki, hogyan reagáljon a nyomtató a soremelési parancsra. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Széles A4 | Ha ez a beállítás engedélyezve van, soronként 80 karakter nyomtatható A4 (8-1/2" × 11") méretű papírra 10-es betűmérettel. (Ha ez a beállítás le van tiltva, soronként legfeljebb 78 karakter nyomtatható.) | (Engedélyezve) (Letiltva)

## PostScript beállítások

Ha a PostScript nyomtatás közben hiba merül fel, ezek a beállítások határozzák meg, hogy nyomtasson-e a gép hibajelentést, illetve azt, hogy a PostScript adatokat bináris formátumban fogadja-e a gép.

###### Beállított elemek listája

Elem | Leírás | Beállítás
--- | --- | ---
PS hibák nyomtatása | Ha PS (PostScript) hiba történik PostScript nyomtatás közben, ez a beállítás határozza meg, hogy nyomtasson-e a gép hibajelentést. | (Engedélyezve) (Letiltva)
Bináris feldolgozás | PostScript adatok fogadása bináris formátumban. | (Engedélyezve) (Letiltva)

Vissza a tetejére