# 3./4. tálca

## Áttekintés

A 3. tálcába maximum 500 A3W – B5R (11" × 17" – 7-1/4" × 10-1/2"R) méretű papírlapot lehet betölteni.
A 4. tálcába maximum 500 A3W – A5R (11" × 17" – 5-1/2" × 8-1/2"R) méretű papírlapot lehet betölteni.
A normál papírtól különböző speciális nyomathordozók – például vetítőfólia vagy jegyzetpapír – a 4. tálcába tölthetők be.
A jegyzetpapír behelyezéséhez külön vezetőt kell felszerelni.
Ha a tálcában lévőtől eltérő típusú vagy méretű papírt töltött be, feltétlenül ellenőrizze a „Beállítás mód” beállításait. A hibás beállítás nyomtatási hibát, nem megfelelő méretű, típusú papírra nyomtatást vagy papíradagolási hibát okozhat.

###### A papír típusának és méretének ellenőrzéséhez:

A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] opciót.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a tálcára, és ne támaszkodjon a tálcára.

## Használat

1. #### Húzza ki a papírtálcát.

   Óvatosan húzza ki a tálcát ütközésig.
   Papír betöltéséhez folytassa a 3. lépéssel.

   Nyomja addig a kart, amíg a retesz kiold.

2. #### Állítsa be az A és B lapvezető lemezeket a zárókarok megnyomásával és a betöltendő papír függőleges és vízszintes méreteihez igazítva azokat.

   ###### (1) Nyomja a reteszelő gombot az A vezetőlemezre, és húzza azt el a kívánt papírméretre.

   ###### (2) Nyomja a reteszelő gombot a B vezetőlemezre, és húzza azt el a kívánt papírméretre.

   Ha szabványos papírméretre csúsztatja, a B vezetőlemez automatikusan reteszelődik.

   ###### (3) Nem szabványos papírméret esetén a B vezetőlemez kívánt méretre való elhúzása után nyomja meg a reteszelő gombot (C).

   Nem szabványos méretű papír csak a 4. tálcába tölthető be. A 3. tálcába nem tölthető be nem szabványos méretű papír.

3. #### Helyezze a papírt a tálcába.

   A papírt nyomtatási felülettel lefelé helyezze az üvegre. A köteg nem lehet magasabb a jelzővonalnál (legfeljebb 500 lap).

   Betöltés előtt forgassa át alaposan a papírköteget. Ellenkező esetben több oldal adagolódhat egyszerre, és ez papírelakadást okoz.

4. #### Óvatosan tolja vissza a papírtálcát a gépbe.

   Tolja a tálcát teljesen be a gépbe.

### Jegyzetpapír betöltése a 4. tálcába

1. #### Vegye ki a jegyzetpapír-vezetőt.

   A vezető a 4. tálcában van tárolva.

2. #### Húzza ki a tálcát, és helyezze be a vezetőt.

   Állítsa be a vezetőlemezeket a háromszög jelzéshez.
   A vezetőt úgy helyezze be, hogy eltakarja a vezetőlemezeket.
   A vezetőlemezeket úgy állítsa be, hogy megfeleljenek a betöltendő papír függőleges és vízszintes méreteinek.

3. #### Helyezze a jegyzetpapírt a tálcába.

   A jegyzetpapírt nyomtatási felülettel lefelé helyezze be, hogy a fül a bal oldalra kerüljön.

   Lásd a következő ábrát a jegyzetpapír fülének beigazításához.

4. #### Óvatosan tolja a tálcát a gépbe, és állítsa a papírtípust jegyzetpapírra.

   A rendszerbeállítások „Papírtálcák Beállításai” eleme segítségével állítsa a papírtípust jegyzetpapírra.

   ###### A papírtípus jegyzetpapírra állítása:

   A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] opciót.

Vissza a tetejére