# MÁSOLÁS JEGYZETPAPÍR INDEXFÜLEIRE (JEGYZETTÖMB MÁSOLÁSA)

## Áttekintés

Ez a funkció a jegyzetpapír indexfüleire készít másolatot.
Készítse elő az indexfül címszavainak megfelelő eredetit.

### Az eredetik és a jegyzetpapír pozíciói

A következők a jegyzetpapír jobb oldali és bal oldali kötéshez való behelyezését mutatják.
Az alábbi módszerek mellett a jegyzetpapír a nagy kapacitású tálcákba is behelyezhető. További információért lásd a „NAGYKAPACITÁSÚ TÁLCÁK” című szakaszt.

###### Fül bal oldali kötéshez

Eredetik | EREDETIK BEHELYEZÉSE | Tabulált (indexfüles) papír behelyezése
--- | --- | ---
|  | Oldaltálca (a gépen) 4. tálca Oldaltálca (a nagykapacitású tálcákon)

###### Fül jobb oldali kötéshez

Eredetik | EREDETIK BEHELYEZÉSE | Tabulált (indexfüles) papír behelyezése
--- | --- | ---
|  | Oldaltálca (a gépen) 4. tálca Oldaltálca (a nagykapacitású tálcákon)

Az indexfüles másolást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.

###### Az indexfüles másolás alapértelmezett képeltolási szélességének módosítása:

A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Másolási Funkció Beállítások] (fül) → [Másolási Funkció beállítások] → [Eredeti indexfüles másolási beállítás] opciót.
Az alapértelmezett képeltolási szélesség 0 mm és 20 mm között (0” és 5/8" között) adható meg. A gyári alapértelmezett beállítás 10 mm (1/2").

## Használat

1. #### Koppintson az [Egyéb] gombra, majd a [Jegyzettömb Másolása] gombra.

2. #### Koppintson a [On] gombra.

3. #### Beállít egy képeltolási szélességet (indexfül szélessége).

   Koppintson a számérték mezőre, és a számgombok segítségével adja meg képeltolás szélességét.
   Vagy koppintson a gombra a képeltolás szélességének megadásához.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### Az indexfüles másolás kikapcsolása:

   Koppintson a [Off] gombra.

4. #### Töltse be a jegyzetpapírt.

   A papír szélessége akár az A4-es lap szélessége (210 mm) plusz 20 mm (vagy 8-1/2" × 11" papír (8-1/2") plusz 5/8") is lehet.

5. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

6. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére