# HÁLÓZATI ÁLLAPOT

A Hálózati állapot képernyőn a hálózat általános állapotával kapcsolatos információ, illetve a TCP/IP, a NetWare, az EtherTalk és a NetBIOS protokollra vonatkozó állapot látható.

Elem | Leírás
--- | ---
Általános | A hálózatra vonatkozó általános információkat mutatja. Kapcsolat állapota: a hálózati kártya (NIC) adatátviteli sebességét és a kábelre vonatkozó információkat mutatja. Duplex mód: a hálózati kártya duplex módját mutatja. Hardver-cím: a hálózati kártya MAC címét mutatja. Állapot kinyomtatása indításkor: jelzi, hogy indításkor a gép kinyomtatja-e az állapotát. Eszköznév: az eszköz nevét mutatja. Domain név: a tartomány nevét mutatja. Fogadási szint (Max. 100): a vezeték nélküli LAN vételi jelerősségét mutatja, ha vezeték nélküli LAN USB adapter van csatlakoztatva a készülékhez.
TCP/IP | A TCP/IP protokoll aktuális állapotát mutatja. IPv4 beállítások: az IPv4 protokoll beállításait mutatja. DHCP/BOOTP: kiválasztható, hogy a gép a DHCP/BOOTP kiszolgálótól kapja az IP-címet. RARP: a RARP protokoll állapotát mutatja. IPv4 Cím: az IPv4 címet mutatja. Alhálózati maszk: az aktuális alhálózati maszkot mutatja. Alapértelmezett kapu: az aktuális alapértelmezett átjárót mutatja. IPv6 beállítások: az IPv6 állapotot mutatja. DHCPv6: a DHCPv6 kiszolgáló állapotát mutatja. Kézi cím: a kézzel megadott IPv6 címet mutatja. Alapértelmezett kapu: az aktuális alapértelmezett átjárót mutatja. Link-Local Cím: a helyi kapcsolat címét mutatja. Állapotmentes cím 1: az állapot nélküli címet mutatja. Állapotmentes cím 2: az állapot nélküli címet mutatja. Állapot-cím: az állapotfüggő címet mutatja.
DNS | A DNS-kiszolgáló állapotát mutatja. Elsődleges kiszolgáló: az elsődleges DNS-kiszolgáló aktuális IP címét mutatja. Másodlagos kiszolgáló: a másodlagos DNS-kiszolgáló aktuális IP címét mutatja. Domain név: a DNS-kiszolgáló aktuális tartománynevét mutatja.
WINS | A WINS-kiszolgáló állapotát mutatja. Elsődleges kiszolgáló: az elsődleges WINS-kiszolgáló aktuális IP címét mutatja. Másodlagos kiszolgáló: a másodlagos WINS-kiszolgáló aktuális IP címét mutatja. Elsődleges kiszolgáló (DHCP): az elsődleges WINS-kiszolgáló aktuális (DHCP) IP címét mutatja. Másodlagos kiszolgáló (DHCP): a másodlagos WINS-kiszolgáló aktuális (DHCP) IP címét mutatja. Hatókör (scope) ID: az aktuális WINS hatókör azonosítót mutatja. Hatókör (scope) azonosító (DHCP): az aktuális WINS (DHCP) hatókör azonosítót mutatja.
NetWare állapot | A NetWare állapotát mutatja. NetWare: a NetWare protokoll állapotát mutatja. Keret típusa: a keret típusát mutatja. Hálózati szám: a hálózati számot mutatja. Működési üzemmód: a működési üzemmódot mutatja. PSERVER név: a nyomtatókiszolgáló nevét mutatja. NDS fa: az NDS fa nevét mutatja. NDS kontextus: az NDS környezet nevét mutatja.
EtherTalk állapot | Az EtherTalk állapotát mutatja. EtherTalk: az EtherTalk protokoll állapotát mutatja. Zónanév: a zónanevet mutatja. Típus név: a típusnevet mutatja. Objektum neve: az objektumnevet mutatja.
NetBIOS állapot | A NetBIOS állapotát mutatja. NBT/WINS: az NBT/WINS protokoll állapotát mutatja. Elsődleges Böngésző: az elsődleges böngészőt mutatja.

Vissza a tetejére