# TŰZÉSI FUNKCIÓ

## Áttekintés

Ha (100 lapos tűzéshez) szükséges finisher lett telepítve, a betöltött lapok kötegbe tűzhetők. (Tűzési funkció)
Ha (100 lapos tűzéshez) szükséges finisher lett telepítve, a lapokat a gép a középvonal mentén két helyen összetűzheti, majd félbehajtva kiadja. (Gerinctűzési funkció)

Tűzés | Gerinctűzés
--- | ---

A gerinctűzési funkció A4R - A3W (8-1/2"x11"R - 12"x18") méretű papíroknál alkalmazható.

- A gerinctűzés más manuális befejező művelettel nem használható együtt.
- Ha bekapcsolt tűzés mellett csak egy lapot tölt be, a tűzési funkció ideiglenesen kikapcsol, és a lapon nem alkalmaz tűzést a gép.

### Másolat/Oldal funkció

Ha egyszerre több oldalt szeretne összetűzni, használja a Másolat/Oldal funkciót.
Töltse be az összeválogatott lapokat, majd a [Másolat/Oldal] gombra koppintva adja meg a másolatok számát és az összetűzendő lapok számát.

A Másolat/Oldal funkció beállításai nem érintik a hajtogatási és a lyukasztási funkciót.

### Élvágás beállítása

Telepített élvágó egység esetén a szebb végeredmény érdekében a gép levághatja a papír kilógó szélét.

## Használat

### A tűzés funkció kiválasztása

Érintse meg a megfelelő tűzéshez tartozó gombot a [Tűzés] alatt.
A kimeneti tálca kiválasztása a kiválasztott tűzési gomb függvényében automatikusan történik.

###### A tűzés funkció kikapcsolása:

Érintse meg újra a kiválasztott tűzéshez tartozó gombot.

### A másolatok számának a beállítása (oldalak száma)

1. #### Koppintson a [Másolat/Oldal] gombra.

2. #### Koppintson a [Kézi] gombra.

3. #### Adja meg a kívánt példányszámot és az összetűzendő lapok számát.

   Koppintson a Példányszám kijelzőre, majd a Kötegenkénti oldalszám kijelzőre, és adja meg az értékeket a számbillentyűzet segítségével. Vagy érintse meg a gombot az értékek beviteléhez.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.
   Ha példányszámként/lapszámként az [Összes Oldal] lehetőséget választotta, adjon meg „1” értéket példányszámként.
   Ha több példányt vagy oldalt ad meg, mint amennyit a gép össze tud tűzni, megjelenik egy üzenet, a [Start] gombot pedig letiltja a gép.
   Olvassa el a „Műszaki jellemzők” c. részt a „Beüzemelési útmutató”, és módosítsa az értékeket tűzhető mennyiségre.

### Élvágó beállítás (Gerinctűzés esetén)

Az Élvágó beállítás kiválasztásához élvágó egység szükséges.

1. #### Kiválasztott Gerinctűzés esetén érintse meg a [Élvágó beáll.] gombot.

2. #### Koppintson a [On] gombra, és adja meg az élvágás szélességét.

   Koppintson az élvágás szélességének számértékét megjelenítő mezőre, és adja meg a számgombokkal a megengedett tartományon belül a kívánt értéket. Vagy érintse meg a gombot az értékek beviteléhez.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   ###### Az élvágás kikapcsolása:

   Koppintson a [Off] gombra.

Vissza a tetejére