# MARGÓK HOZZÁADÁSA

## Áttekintés

Ebben a részben megismerkedhet azzal, hogyan helyezheti át a nyomtatás helyét, és hogyan adhat hozzá margót a lap bal, és jobb oldalához, illetve a tetejéhez. A funkció hasznos, ha a karakterek és a tűzés, ill. lyukasztás helye között átfedés van.
A funkciót tűzéshez és lyukasztáshoz használhatja finisher vagy gerinctűzős finisher megléte esetén.

Margóeltolás használata nélkül | Margóeltolás használatával
--- | ---

## Használat

### Windows

1. #### Kattintson a [Fő] fülre, és válassza a „Hajatási szél” lehetőséget.

2. #### Válassza a „Margó eltolás” lehetőséget.

   Válassza ki a célt a „Margó eltolás” menüben.

   ###### A margó számértékének módosítása:

   Először válasszon egy, a kívánt értékhez közeli értéket a legördülő menü elemei közül, majd kattintson a [Beállítások] gombra. Azt követően kattintson a , vagy adja meg közvetlenül a számértéket.

### Macintosh

1. #### Válassza a [Printer Features], majd a „Binding Edge” lehetőséget.

2. #### Válassza a „Margin Shift” lehetőséget.

Vissza a tetejére