# PROTOKOLL BEÁLLÍTÁSOK

## "TCP/IP” lap

Ahhoz, hogy a gépet TCP/IP hálózaton használja, ezt a beállítást engedélyezni kell.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép alphelyzetbe állítás követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### IPv4 beállítások

Ha a gépet TCP/IP (IPv4) hálózaton használja, ezzel a beállítással konfigurálhatja a gép IP-címét.

###### DHCP/BOOTP

Ezzel a beállítással az IP-címet automatikusan, DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll)/BOOTP (rendszerindító protokoll) használatával szerzi meg a rendszer. Ha engedélyezi ezt a beállítást, nem szükséges IP-címet megadni manuálisan.
Ha a gépet TCP/IP hálózaton fogják használni, ne feledje engedélyezni a „TCP/IP” opciót.
DHCP/BOOTP használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan változhat. Ha az IP-cím megváltozik, többé nem lehet nyomtatni.

###### RARP

Állítsa be ezt az opciót a RARP protokoll használatához.

###### IPv4 cím

Adja meg a gép IP-címét.

###### Alhálózati maszk

Adja meg az IP alhálózati maszkot.

###### Alapértelmezett átjáró

Adja meg az alapértelmezett átjáró címét.

### IPv6 beállítások

Ha a gépet TCP/IP (IPv6) hálózaton használja, ezzel a beállítással konfigurálhatja a gép IP-címét.

###### IPv6

Engedélyezze ezt a beállítást.

###### DHCPv6

Ezzel a beállítással az IP-címet automatikusan, DHCP (dinamikus állomáskonfigurációs protokoll) v6 használatával szerzi meg a rendszer. Ha engedélyezi ezt a beállítást, nem szükséges IP-címet megadni manuálisan.

###### Kézi cím/előtag hossz

Írja be a gép IP-címét és az előtag hosszát (0-128).

###### Alapértelmezett átjáró

Adja meg az alapértelmezett átjáró címét.

- Ha a gépet TCP/IP hálózaton fogják használni, ne feledje engedélyezni alább a „TCP/IP” opciót.
- IPv6 környezetben a gép használhat LPD vagy IPP protokollt.

- DHCPv6 használata esetén a géphez hozzárendelt IP-cím automatikusan változhat. Ha az IP-cím megváltozik, többé nem lehet nyomtatni.

### Ping parancs

Ellenőrzi, hogy a berendezés képes-e kommunikálni a hálózaton levő számítógéppel.
Adja meg a kívánt számítógép IP-címét, majd koppintson a [Végrehajt] gombra. Egy üzenet jelenik meg arról, hogy a számítógépről érkezett-e válasz vagy sem.

## "NetWare” lap

A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### NetWare beállítások

###### NetWare

Ahhoz, hogy a gépet NetWare hálózaton használja, ezt a beállítást engedélyezni kell.

###### Keret típus

Válasszon egy keret típust.
Beállítások: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Működési mód

Válasszon egy működési módot.
Beállítások: PSERVER, RPRINTER

###### Nyomtató neve

Adja meg a nyomtató nevét.

### PSERVER beállítások

###### Nyomtató szerver neve

Adja meg a nyomtató szerver nevét.

###### Jelszó

Adja meg a jelszót.
A jelszó módosításához állítsa a [Jelszó módosítása] beállítást értékre.

###### Ellenőrzési intervallum

Adja meg a feladatellenőrzési intervallumot.

###### Bindery mód

Állítsa be ezt az opciót a bindery mód használatához.

###### Fájlszerver neve 1–8

Adja meg a fájlszerver nevét.

###### NDS fa

Adja meg az NDS fa nevét.

###### NDS kontextus

Adja meg az NDS kontextust.

### RPRINTER beállítások

###### Nyomtatószerver neve 1–8

Adja meg a nyomtató szerver nevét.

###### Feladat időtúllépés

Beírja a feladat időtúllépés értékét.

## "EtherTalk” lap

A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### EtherTalk beállítások

###### EtherTalk

Ahhoz, hogy a gépet EtherTalk hálózaton használja, ezt a beállítást engedélyezni kell.

###### Zóna neve

Adja meg a zóna nevét.

###### Nyomtató neve

Adja meg a nyomtató nevét.

## "NetBIOS” lap

A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.

### NetBIOS konfiguráció

###### NBT/WINS

A gép NetBIOS hálózaton való használatához engedélyezni kell ezt a beállítást.
Vissza a tetejére