# EGY KÁRTYA MINDKÉT OLDALÁNAK MÁSOLÁSA EGYETLEN OLDALON (KÁRTYAKÉP)

## Áttekintés

Ez a funkció egy kártya első és hátoldalát egyetlen lapra másolja.
A funkcióval egyszerűen készíthet másolatokat személyazonosítási célokra.

###### Kártyakép készítése közben az alapértelmezett eredeti méret módosításához:

A „Beállítási mód (rendszergazda)” elem alatt válassza a [Rendszerbeállítások] → [Másolási funkció beállításai] (lap) → [Másolási funkció beállításai] → [Kártyakép-beállítások] opciót.

## Használat

1. #### Válassza ki a kártyaképhez használni kívánt papírt.

   - A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA
   - AZ OLDALTÁLCA BEÁLLÍTÁSA

2. #### Koppintson az [Egyéb] gombra, majd a [Kártyakép] gombra.

3. #### Koppintson a [On] gombra, majd adja meg az eredeti méretet.

   Ha végzett a beállításokkal, érintse meg egymás után az , majd a [Vissza] gombot.

   - Koppintson a szélesség és a magasság méretének megfelelő területre, és a számgombokkal adja meg a méreteket.
     Vagy érintse meg a gombot a szélesség és magasság megadásához.
   - Ha a [Papírmérethez igazítás] jelölőnégyzetet értékre állítja, a készülék az eredetit az annak megfelelő arányban nagyítja, ill. kicsinyíti.

   ###### A Kártyakép beállítások törlése:

   Koppintson a [Off] gombra.

4. #### Helyezze a kártyát az előlapjával lefelé a dokumentumüvegre, majd érintse meg az [Előnézet] gombot.

   - DOKUMENTUMÜVEG

5. #### Helyezze a kártyát az előlapjával felfelé a dokumentumüvegre, majd a hátlap beolvasásához érintse meg a [További beolvasás] gombot.

   A másolási beállításokat további oldalak beolvasásakor nem lehet megváltoztatni.

6. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére