# AZONOS ADATOK KÜLDÉSE TÖBB RENDELTETÉSI HELYRE (KÖRFAX)

## Áttekintés

Ugyanazt a beolvasott képet a Lapolvasó üzemmód több rendeltetési helyére is elküldhet egyetlen műveletben. Ez a jelenség a „körfax”.
Egyetlen körfax művelettel 500 rendeltetési helyre eljuttathatja a dokumentumot, képet.

A hosszú eredetik küldése fekete-fehérben történik.
Ha megadott egy Szkennelés FTP-re vagy Hálózati mappa címet, nem használhatja a hiperhivatkozás segítségével történő e-mail küldést.

###### Rendeltetési helyek névjegyekbe vagy csoportokba történő felvételéhez:

Az alapképernyő vagy címtár képernyő kezelőpanelén érintse meg a [Cím regisztrálása/szerkesztése] gombot vagy az [Címmeghatározás] ikont a kezdőképernyőn. További információ: „CÍMEK MENTÉSE KÖZVETLEN BEVITELLEL”, "CÍMEK TÁROLÁSA GLOBÁLIS CÍMKERESÉS FUNKCIÓVAL”, „CÍMEK MENTÉSE KÉPKÜLDÉS NAPLÓKBÓL”, illetve „CSOPORTOK TÁROLÁSA” című részben.

### Tippek a körfax funkció használatához

Egyszerűbb névjegyként vagy csoportként tárolni azokat a rendeltetési helyeket, melyekre gyakran küld körfaxot. Névjegyenként és csoportonként legfeljebb 500 rendeltetési helyet tárolhat.
A regisztrált csoporthoz tartozó gyorsgomb megérintésével azonnal több névjegyet is behívhat.

- CÍMEK MENTÉSE KÖZVETLEN BEVITELLEL
- CÍMEK TÁROLÁSA GLOBÁLIS CÍMKERESÉS FUNKCIÓVAL
- CÍMEK MENTÉSE KÉPKÜLDÉS NAPLÓKBÓL
- CSOPORTOK TÁROLÁSA

Ha kiválasztja a [Rendszerbeállítások] elemet a „Beállítási mód (rendszergazda)” → [Képküldési beállítások] → [Kezelési beállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Címjegyzék alapért. választás] lehetőség alatt, és a [Címek alkalmazása csak küldési módokhoz] jelölőnégyzetet (gyári alapértelmezett beállítás) értékre állítja, a készülék csak a jelenleg kijelölt módot hívja be a [Beállítás alapértelmezett használatként] opcióval beállított rendeltetési helyek közül. Ha azonban a jelölőnégyzet beállítása , egy másik módhoz tartozó rendeltetési helyet is behívhat.

## Használat

1. #### Helyezze be az eredetit.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Adja meg az összes rendeltetési helyet.

   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA KERESÉSI SZÁMMAL
   - RENDELTETÉSI HELY KÉZI MEGADÁSA
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A KÜLDÉSI NAPLÓBÓL
   - A küldési típus (Címzett/Másolat/Titkos másolat) váltásához koppintson a gombra.
   - elhagyható a rendeltetési hely gyorsgombbal történő megadása előtt és után.
     Ha a „Körfax beállítása a következő cím gombbal” aktív „Beállítási módban”, érintse meg a gombot a következő rendeltetési hely megadása előtt.
   - A Körfax küldéshez nem használható gyorsgombok ki vannak szürkítve, hogy ne lehessen őket kiválasztani.
   - Ha megadott egy Szkennelés FTP-re vagy Hálózati mappa címet, nem használhatja a hiperhivatkozás segítségével történő e-mail küldést.

3. #### Érintse meg a [Cím megerősítése] gombot a kezelőpanelen.

4. #### Erősítse meg a rendeltetési helyet.

   A megadott rendeltetési hely törlése
   Érintse meg a törölni kívánt rendeltetési hely gyorsgombját, majd a kezelőpanelen levő [Törlés] billentyűt.

5. #### Az eredeti lapolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
   Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
   Amikor az utolsó eredetit is beolvastatta, koppintson az [Olvasás vége] gombra.
   A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
   A küldés előtti ellenőrzéséhez koppintson az [Előnézet] gombra. Miután az [Előnézet] gombra koppintva beolvasta az eredetit, a következő eredeti beolvasásához koppintson a [További lapolv.] gombra. A kép küldésének megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
   További információ: „A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE” című részben.

Vissza a tetejére