# FINISHER (100 LAP TŰZÉSÉRE ALKALMAS)

## Áttekintés

Ebbe beletartozik az eltolás funkció, amely lépcsőzetesen elrendezi a kimenő papírokat, valamint a tűzött rendezés funkció, amely összetűzi az egyes nyomatcsoportokat.
Az opcionális lyukasztó modult telepítve nyomatok lyukasztására is lehetőség nyílik.

### Funkciók nevei

Érintse meg a nevet, hogy felbukkanjak az adatai.

×
Tűző-összerendező
Ez ideiglenesen összegyűjti a tűzendő papírt.
×
Kimeneti tálca
A tűzött és eltolásos kimenet ebbe a tálcába érkezik.
A tálca kihúzható. Húzza ki a tálcát nagy méretű papírra nyomtatáshoz (A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" és 8-1/2" × 13" méret).
×
Felső borítás
Nyissa fel ezt a borítást az elakadt papír eltávolításához.
×
Előlap
Nyissa ki ezt a borítást a tűzőkazetta cseréjéhez, vagy a beragadt tűzőkapcsok eltávolításához.

- Ne tegyen nehéz tárgyakat a finisherre, és ne támaszkodjon a (100 lap tűzésére alkalmas) finisherre.
- Fokozottan figyeljen, amikor a gépet bekapcsolja, illetve amikor a nyomtatás folyamatban van, mivel a tálca fel-le mozoghat.
- A (100 lap tűzésére alkalmas) finishert nem lehet gerinctűzős finisherrel együtt telepíteni.

### Kellékek

A (100 lap tűzésére alkalmas) finisherhez az alábbi tűzőkazetta szükséges:
Tűzőkazetta (három kazetta, egyenként kb. 5000 tűzőkapoccsal) MX-SCX2

### A kazetta cseréje

Ha a tűzőkapocs-kazettából kifogy a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg a kezelőpanelen. A tűzőkapocs-kazetta cseréjénél a működési leírás szerint járjon el.

1. #### Nyissa ki az első ajtót.

2. #### Szorítsa össze a tűződoboz zöld részeit, majd húzza a dobozt fel és kifelé.

3. #### Vegye ki az üres tűzőkapocs-kazettát.

   Ha még van benne tűzőkapocs, a tűzőkapocs-kazettát nem lehet kivenni.

4. #### Helyezzen be új tűzőkapocs-kazettát a tűzőkapocs-tartóba.

   Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.

5. #### Szereljen be egy tűzőkapocs-kazettát.

   Tolja be a tűződobozt, amíg a helyére nem kattan.

6. #### Csukja be az első ajtót.

   Végezzen próbanyomtatást a tűzött rendezés funkcióval annak ellenőrzésére, hogy a tűzés rendben megtörténik.

### A tűzési hulladék eltávolítása

Ha a finishert tűzésre használja, tűzési hulladék is keletkezik.
A tűzési hulladék a tűzési hulladéktartályba gyűlik.
A tűzési hulladék eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. #### Nyissa ki az első ajtót.

2. #### Fogja meg a tűzési hulladéktartály fülét, óvatosan húzza ki a dobozt, és ürítse ki a tűzési hulladékot.

   - Ne nyúljon a tűzési hulladéktartályba. A tűzőkapcsok megszúrhatják az ujját.
   - Ne műanyag szemeteszsákba ürítse a tűzési hulladékot. A tűzőkapcsok kilyukaszthatják a zsákot.

3. #### Helyezze vissza a tűzési hulladéktartályt.

   Ellenőrizze, hogy a tűzési hulladéktartály megfelelően a helyére került.

4. #### Csukja be az első ajtót.

Vissza a tetejére