# PAPÍRHAJTÁSI FUNKCIÓ

## Áttekintés

Papírhajtogató egység megléte esetén Z- és C-hajtást végezhet. Gerinctűzős finisher (100 lapos tűzés) megléte esetén tűző hajtást alkalmazhat.
A papírhajtás típusától függően eltérő papírméreteket választhat.

###### Az elérhető hajtástípusok és papírméretek

Hajtástípusok | Hajtás eredménye | Papírméret
--- | --- | ---
Tűző hajtás |  | A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11"R, SRA3, 8K
Z hajtás |  | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R
Levél hajtás |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
Harmonika |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
Kettős hajtás |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
Félbehajtás |  | A4R, 8-1/2" × 11"R

- Speciális médiát, például vetítőfóliát vagy jegyzetpapírt nem lehet használni.
- A hajtogatás a tűzés és a lyukasztás funkcióval együtt nem használható. Ugyanakkor A3, B4 és 11" × 17" méret esetén a Z-hajtással együtt használható.

### Többszörös hajtás (tűző hajtás választása esetén)

Tűző hajtás választása esetén több lapot hajtogathat egyszerre. A készülék egyszerre öt lap hajtását végzi.

- Négy vagy kevesebb papír beállításakor a készülék egyszerre négy vagy kevesebb lapot hajt.
- Ha öt vagy annál több lap beállításakor négy vagy annál kevesebb papír vár még hajtásra, a készülék a még hátralevő lapokat egyszerre hajtogatja.
- Vannak olyan papírtípusok, amelyeknél a hajtogatható lapszám csökkenhet. Nehéz papír esetében például egyszerre három lapot hajtogat a készülék.

## Használat

### A papírhajtási funkció kiválasztása

Érintse meg a megfelelő hajtáshoz tartozó gombot a „Hajtás” alatt.
A kimeneti tálca kiválasztása a kiválasztott hajtási billentyű függvényében automatikusan történik.

###### A papírhajtási funkció kikapcsolása:

Érintse meg újra a kiválasztott hajtáshoz tartozó gombot.

### A többszörös hajtás beállítása (tűző hajtás választása esetén)

1. #### Tűző hajtás esetében érintse meg a [Részletek] billentyűt.

2. #### Állítsa a [Több lap együttes összehajtása] jelölőnégyzetet értékre.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   ###### A többszörös hajtási funkció kikapcsolása:

   Állítsa a [Több lap együttes összehajtása] jelölőnégyzetet értékre.

Vissza a tetejére