# ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁK

## Áttekintés

Probléma | Ellenőrizze | Megoldás
--- | --- | ---
###### BIZONYOS GÉP FUNKCIÓK NEM HASZNÁLHATÓK | A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat? | Forduljon a rendszergazdához. Lehet, hogy beállítás módban néhány funkciót letiltott. Ha a felhasználó hitelesítés engedélyezett, a felhasználói beállításaiban lekorlátozhatták az Ön által használható funkciókat.
###### A KEZELŐPANEL NEM HASZNÁLHATÓ | Világít a hálózati főkapcsoló kijelzője? | Ha a hálózati főkapcsoló kijelzője nem világít, kapcsolja be a főkapcsolót. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően lett-e a konnektorba bedugva, kapcsolja a hálózati főkapcsolót „” állásba, és nyomja meg az [ÜZEM] gombot a gép bekapcsolásához.
Most kapcsolta be a gépet? | Várjon, amíg megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a gép üzemkész. Az [ÜZEM] gomb bekapcsolása után a gépnek némi időre van szüksége a felfűtési művelet végrehajtásához. A felfűtési művelet alatt funkciókat ki lehet választani, azonban feladat nem futtatható.
Villog az [Energiatakarékos mód] gomb? | Bekapcsolt az Automatikus kikapcsolás üzemmód. A gép visszaállításához normál üzemmódba nyomja meg az [Energiatakarékos mód] gombot. AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ
Nyitva van egy ajtó, vagy egy berendezés el van távolítva a géptől? | Olvassa el az üzenetet, és tegye meg a szükséges intézkedést. Figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha egy ajtó nyitva van, vagy egy kiegészítő berendezés el van távolítva a géptől.
Háromszor egymás után nem sikerült bejelentkezni? | A működés újraindulása után jelentkezzen be a helyes felhasználói információkkal. Ha a [Figyelmeztetés, ha a belépés nem sikerül] engedélyezve lett a beállítás módban, és a bejelentkezés 3-szor egymás után sikertelen, figyelmeztetés jelenik meg, és a felhasználó azonosítási művelet 5 percre leáll. (Ha nem ismeri a felhasználói információkat, forduljon a rendszergazdához.) => „Beállítási mód (rendszergazda)” → [Felhasználói vezérlés] → [Alapértelmezett beállítások] → [Figyelmeztetés, ha a belépés nem sikerül]
Megjelenik egy üzenet, hogy az Automatikus belépés sikertelen volt? | Forduljon a rendszergazdához. Hálózati vagy egyéb problémák miatt az automatikus belépés sikertelen. Ha Ön a rendszergazda, nyomja meg a [Rendszergazdai belépés] gombot, jelentkezzen be rendszergazdaként, és átmenetileg módosítsa az automatikus belépés beállításai. (Állítsa vissza a módosított beállításokat eredeti állapotukba, miután a problémák megoldódtak.)
A „Hívja a szervizt. Kód: xx-xx*” felirat látható az érintőpanelen? *A betűk és számok megjelenési formátuma xx-xx. | Kapcsolja be ismét az eszközt. Ellenőrizze, hogy a feladat állapot kijelző háttérszíne az érintőpanel jobb felső sarkában szürke, és nyomja meg az [ÜZEM] gombot, majd kapcsolja a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Várjon legalább 10 másodpercet, majd állítsa a hálózati főkapcsolót „” helyzetbe. Amikor a fő hálózati kijelző villogó zöld fénye folyamatossá válik, nyomja meg az [ÜZEM] gombot. Ha az [ÜZEM] gomb és a hálózati főkapcsoló többszöri ki- és bekapcsolása után is megjelenik az üzenet, nagy valószínűséggel olyan meghibásodás történt, amelyhez szerelőt kell hívni. Ez esetben fejezze be a gép használatát, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a gép viszonteladójával vagy a hivatalos márkaképviselettel. (Amikor a gép viszonteladóját vagy a hivatalos márkaképviseletet értesíti, tájékoztassa őket a kijelzőn látható hibakódról.)
###### A NYOMTATÁS NEM HASZNÁLHATÓ, VAGY NYOMTATÁS KÖZBEN MEGÁLL | Valamelyik tálcából kifogyott a papír? | Tegyen be papírt az érintőpanelen megjelenő utasítások szerint.
A gépből kifogyott a festék? | Cserélje ki a festékkazettát. Ha elfogy a festék, megjelenik egy üzenet, amely tájékoztatja, hogy a festékkazettát ki kell cserélni. A festékkazetta cseréjével kapcsolatban további információkért lásd „A FESTÉKKAZETTA CSERÉJE”.
Adagolási hiba történt? | Vegye ki az elakadt papírt az érintőpanelen megjelenő üzenet utasításai szerint.
Tele van a kimeneti tálca? | Vegye ki a kész nyomatokat a tálcából, és folytassa a nyomtatást. Ha a kimeneti tálca megtelt, az érzékelő bekapcsol, és leállítja a nyomtatást.
Tele van a használtfesték tartály? | Cserélje ki a használtfesték tartályt az érintőpanelen megjelenő üzenet utasításai szerint. FESTÉKHULLADÉK GYŰJTŐ
Nincsenek beállítva tiltások a mindegyik módban használható tálcákra*? *másolás, nyomtatás, képküldés, és dokumentumtárolás | Ellenőrizze a beállításokat a [Papírtálcák beállításai] részben, és hogy van-e pipa az egyes módok jelölőnégyzetében ([Engedélyezett feladat adagolása]). A pipa nélküli funkciók nem használhatók nyomtatáshoz az adott tálca használatával. => A „Beállítás mód” → [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] → Tálca kiválasztása → [Engedélyezett feladat adagolása]
###### A GÉP AUTOMATIKUSAN NEM, VAGY ROSSZUL VÁLASZTJA KI AZ EREDETI MÉRETET | Az eredeti behajlott vagy gyűrött? | Simítsa ki az eredetit. A gép nem tudja helyesen felismerni az eredeti méretet, ha az eredeti gyűrött vagy behajlott.
Esetleg A5 (5-1/2" × 8-1/2") méretnél kisebb eredetit helyezett be? | Állítsa be kézzel az eredeti méretét. Az A5 (5-1/2" × 8-1/2") méretnél kisebb eredetiket a gép nem ismeri fel. Amikor kis eredetit olvas be a dokumentumüvegen, ajánlatos egy olyan méretű (A4 (8-1/2" × 11"), B5 (8-1/2" × 11"R) stb.) üres papírt az eredetire helyezni, mint amilyenre nyomtatni szeretne.
Az A5 (5-1/2" × 8-1/2") méretű eredeti nem fekvő tájolású (A5R méret)? | Ha az A5 (5-1/2" × 8-1/2") méretű eredeti fekvő tájolású (A5R méret), akkor a gép nem ismeri fel.
###### AZ OldaltálcA KIJELZETT PAPÍRMÉRETE HELYTELEN | Ki van húzva az oldaltálca toldata? | Húzza ki az oldaltálca toldatát. Ha az oldaltálcába tesz papírt, húzza ki a tálcatoldatot, hogy elősegítse a megfelelő méretfelismerést.
###### AZ EREDETI ADAGOLÁSI HIBÁJA (AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ) | Túl sok papír van a dokumentumadagoló tálcában? | Ellenőrizze, hogy a papírköteg magassága ne érjen túl a jelzővonalon.
Hosszú az eredeti? | Ha az automata dokumentumadagolót hosszú eredeti beolvasására használja, állítsa a lapolvasási méretet [Hosszú méret] értékre. (Ügyeljen arra, hogy a hosszú eredetik nem másolhatók a másolási funkcióval.)
Vékony papír az eredeti? | Az eredeti beolvasásához használja a dokumentumüveget. Ha az automata dokumentumadagolót kell használnia, az eredeti beolvasásához használja a [Lassú beolvasás] beállítást az Egyéb menüben.
###### PAPÍRADAGOLÁSI HIBA | Elszakadt papírdarab maradt a gépben? | Ellenőrizze, hogy minden papírdarabot eltávolított-e.
Túl sok papír van a tálcában? | Ellenőrizze, hogy a papírköteg magassága ne érjen túl a jelzővonalon.
Több oldal adagolódik egyszerre? | Betöltés előtt forgassa át alaposan a papírköteget.
A specifikáción kívül eső papírt használ? | Használjon a SHARP által ajánlott papírt. Más típusokhoz ajánlott papír vagy nem javasolt speciális papírok használata adagolási hibát, gyűrődést vagy szennyeződést eredményezhet. A Sharp által javasolt papír műszaki adatait a „Gyorsindítási útmutató” „A SHARP STANDARD PAPÍR MŰSZAKI ADATAI” részében találja. A tiltott vagy nem javasolt papírokkal kapcsolatban lásd „HASZNÁLHATÓ PAPÍRTÍPUSOK”.
Nedvességet szívott magába a papír a tálcában? | Ha hosszú ideig nem használja a tálcában lévő papírt, vegye ki a papírt a tálcából, és tárolja egy tasakban sötét és száraz helyen.
A papír méretéhez lettek igazítva az oldaltálca papírvezetői? | Igazítsa az oldaltálca lapvezetőit a papír szélességéhez.
Ki van húzva az oldaltálca toldata? | Nagyméretű papír betöltésekor húzza ki a tálcatoldatot.
Piszkos az oldalsó adagoló görgő? | Tisztítsa meg az oldalsó adagoló görgő felületét. OLDALSÓ ADAGOLÓGÖRGŐ
A5 (5-1/2" × 8-1/2") méretű papír van betöltve? | Ha A5 (5-1/2" × 8-1/2") méretű papírt tölt be, fekvő (A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)) tájolásban helyezze be.
Meg van adva a papírméret? | Ha nem szabvány méretet használ, fontos, hogy beállítsa a papírméretet. Ha a tálcába töltött papír mérete megváltozott, ellenőrizze a papírméret beállítást. => A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] → Tálca kiválasztása opciót
Újabb papírköteget tett az oldaltálcában lévő papírhoz? | Ha papírt ad a tálcában lévő mennyiséghez, vegye ki az oldaltálcában maradt papírt, adja a betöltendő köteghez, és egy kötegként tegye vissza. Ha úgy ad hozzá papírt, hogy nem veszi ki a maradék papírt, az adagolási hibát okozhat.
###### NEM ADAGOLJA A PAPÍRT A PAPÍRTÁLCÁRÓL | Jól töltötte be a tálcába a papírt? | Igazítsa a lapvezetőket a papír méretéhez. Ügyeljen rá, hogy a papírköteg magassága ne érjen túl a jelzővonalon.
Nincsenek beállítva tiltások a mindegyik módban használható tálcákra*? *másolás, nyomtatás, képküldés, és dokumentumtárolás | Ellenőrizze a beállításokat a [Papírtálcák beállításai] részben, és hogy van-e pipa az egyes módok jelölőnégyzetében ([Engedélyezett feladat adagolása]). A pipa nélküli funkciók nem használhatók nyomtatáshoz az adott tálca használatával. => A „Beállítás mód” → [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] → Tálca kiválasztása → [Engedélyezett feladat adagolása]
###### A KÉP FERDE A PAPÍRON | Túl sok papír van az oldaltálcába töltve? | Ne töltsön be több papírt, mint a maximálisan megengedett mennyiség. A maximális lapszám a papírtípus beállításától függően különböző lehet. További információkért olvassa el a „MŰSZAKI JELLEMZŐK” részt a Beüzemelési útmutató.
A papír méretéhez lettek igazítva az oldaltálca papírvezetői? | Igazítsa az oldaltálca lapvezetőit a papír szélességéhez.
A papír szélességéhez igazította az eredeti lapvezetőket? | Igazítsa az eredeti lapvezetőket a papír szélességéhez.
###### AZ AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ NEM MŰKÖDIK | A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat? | Forduljon a rendszergazdához. Lehet, hogy beállítás módban néhány funkciót letiltott.
###### VONALAK LÁTHATÓK A BEOLVASOTT KÉPEN | Piszkos a dokumentumüveg vagy az automatikus dokumentumadagoló lapolvasó területe? | Tisztítsa meg a dokumentumüveg vagy az automatikus dokumentumadagoló lapolvasó területeit. DOKUMENTUMÜVEG DOKUMENTUM HÁTTÉRLEMEZ LAPOLVASÓ TERÜLET
Piszkos az oldalsó adagoló görgő? | Tisztítsa meg az oldalsó adagoló görgő felületét. OLDALSÓ ADAGOLÓGÖRGŐ
###### SZENNYEZŐDÉS LÁTHATÓ A NYOMTATOTT KIMENETEN | A specifikáción kívül eső papírt használ? | Használjon a SHARP által ajánlott papírt. Más típusokhoz ajánlott papír vagy nem javasolt speciális papírok használata adagolási hibát, gyűrődést vagy szennyeződést eredményezhet. A Sharp által javasolt papír műszaki adatait a „Beüzemelési útmutató” „A SHARP STANDARD PAPÍR MŰSZAKI ADATAI” részében találja.
Perforált papírra nyomtat? | Ügyeljen arra, hogy a nyomtatási kép ne lógjon rá a lyukakra. Ha a nyomtatott kép rálóg a lyukakra, szennyeződés jelenhet meg a papír hátoldalán az egyoldalas nyomtatást követően, vagy mindkét oldalon a kétoldalas nyomtatást követően.
Megjelenik egy üzenet, amely karbantartást kér? | Sürgősen hívja fel a gép viszonteladóját vagy a hivatalos márkaképviseletet.
###### NEM TAPAD JÓL A FESTÉK, VAGY GYŰRŐDIK A PAPÍR | A specifikáción kívül eső papírt használ? | Használjon a SHARP által ajánlott papírt. Más típusokhoz ajánlott papír vagy nem javasolt speciális papírok használata adagolási hibát, gyűrődést vagy szennyeződést eredményezhet. A Sharp által javasolt papír műszaki adatait a „Beüzemelési útmutató” „A SHARP STANDARD PAPÍR MŰSZAKI ADATAI” részében találja.
Megfelelő papírtípust állított be? | Adja meg a megfelelő papírméretet a tálca beállításokban. Ellenőrizze, hogy nem az alábbi esetek történtek-e: Nehéz papírt használ, de más papírtípus lett kiválasztva a tálca beállításokban. (A kép dörzsöléskor elkenődik.) A nehéz papírtól eltérő papírtípust használ, de a nehéz papír van kiválasztva a tálca beállításokban. (Ez gyűrődést és adagolási hibát okozhat.) => A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] → Tálca kiválasztása opciót
Úgy lett betöltve a papír, hogy a nyomtatás a hátoldalra történik? | Ellenőrizze a papír elülső és hátoldalát. Bizonyos típusú papírok, például címkepapírok és írásvetítő fóliák speciális elülső vagy hátsó oldallal rendelkeznek. Ha a nyomtatás a címkeív vagy a hőálló fólia nem megfelelő oldalára történik, a festék nem fog jól tapadni, és elmosódott kép keletkezhet.
###### A KÉP EGY RÉSZE LEMARADT | Megfelelő papírméretet állított be? | Ha nem szabvány méretet használ, fontos, hogy beállítsa a papírméretet. Ha a tálcába töltött papír mérete megváltozott, ellenőrizze a papírméret beállítást. => A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] → Tálca kiválasztása opciót
Helyesen lett betéve az eredeti? | Ha a dokumentumüveget használja, az eredetit a dokumentumüveg túlsó bal sarkához helyezze. DOKUMENTUMÜVEG
###### A ROSSZ OLDALÁRA NYOMTAT A PAPÍRNAK | A papír nyomtatási felülete megfelelő irányban lett behelyezve? | Ellenőrizze, hogy a papír nyomtatási felülete a megfelelő irányba néz. 1 – 4. tálca: A papírt nyomtatási felülettel lefelé helyezze az üvegre. Oldaltálca, 5., 6., 7., 8. tálca: A papírt nyomtatási felülettel felfelé helyezze az üvegre..
###### A FEDŐLAPOT VAGY KÖZLAPOT NEM A MEGADOTT PAPÍRRA NYOMTATJA A GÉP | Megfelelő papírtípust állított be? | Állítsa be a fedlaphoz vagy közlaphoz megadott papírt tartalmazó tálca helyes papírtípusát. Ha a fedlaphoz vagy közlaphoz beállított papírtípus nem azonos a tálcához beállított papírtípussal, a gép a papírt másik tálcából veszi. => A „Beállítás mód” menüben válassza a [Rendszerbeállítások] → [Papírtálca beállítások] → Tálca kiválasztása opciót
###### A CSATLAKOZTATOTT USB ESZKÖZ NEM HASZNÁLHATÓ | Kompatibilis az USB eszköz a géppel? | Kérdezze meg a viszonteladót, hogy az eszköz kompatibilis-e a géppel. Nem használhatók olyan USB eszközök, amelyek nem kompatibilisek a géppel.
Megfelelően ismerte fel a program a csatlakoztatott USB eszközt? | Használja az [USB-eszköz ellenőrzése] funkciót a beállítás módban, hogy ellenőrizze, felismerhető-e az eszköz. => „Beállítás mód” → [Rendszerbeállítások] → [USB eszköz ellenőrzése] Ha nem ismeri fel a program, csatlakoztassa újra.
###### A CSATLAKOZTATOTT USB-MEMÓRIAESZKÖZ NEM HASZNÁLHATÓ | Az USB-memória eszköz FAT32-fájlrendszerre van formázva? | Ellenőrizze az USB-memória eszköz fájlformátumát. Ha az USB-memória eszköz nem FAT32 fájlrendszerre van formázva, akkor a számítógép segítségével formázza újra FAT32 fájlrendszerre.
32 GB méretűnél nagyobb kapacitású USB-memória eszközt használ? | Legfeljebb 32 GB kapacitású USB-memória eszközt használjon.
###### A FINISHER/Gerinctűzős finisher NEM MŰKÖDIK | Megjelenik egy üzenet, hogy vegye ki a papírt a tűző-összerendezőből? | Vegyen ki minden maradék papírt a tűző-összerendezőből.
A következő üzenet látható az érintőpanelen? „A finisher hibát észlelt. Kapcsolja be ismét az eszközt. xx-xx*” *A betűk és számok megjelenési formátuma xx-xx. | Ellenőrizze a finisher kábelcsatlakozását. Húzza ki, majd stabilan dugja vissza a csatlakozókábelt, és indítsa újra a készüléket.
A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat? | Forduljon a rendszergazdához. Lehet, hogy beállítás módban néhány funkciót letiltott.
###### NEM MŰKÖDIK A TŰZÉS (A GERINCTŰZÉS SEM) | Megjelenik egy üzenet, amely utasítja, hogy ellenőrizze a tűző egységet? | Távolítsa el a beragadt tűzőkapcsokat.
Megjelenik egy üzenet, amely utasítja, hogy tegyen be tűzőkapcsokat? | Tegye vissza a tűzőkapocs-kazettát. Ne felejtse el visszatenni a tűződobozt.
Van a papírok között eltérő szélességű? | A vegyes méretű tűzéshez azonos szélességű papírokat használjon, és válassza ki az [Egyező szélesség] beállítást. A tűzés funkció nem működik különböző szélességű papírok adagolásakor. Másoláskor az Egyéb menü [Vegyes méretű eredeti] pontjában válassza ki az [Egyező szélesség] értéket.
Több lap van benne, mint amennyi egyszerre összetűzhető? | A tűzhető papírméretekről olvassa el a „FINISHER MŰSZAKI JELLEMZŐI” vagy „MŰSZAKI JELLEMZŐK” c. részt a „Beüzemelési útmutató”.
Tartalmaz a nyomtatási feladat olyan papírméretet, amely nem tűzhető? | A maximális tűzési lapszámról olvassa el a „FINISHER MŰSZAKI JELLEMZŐI” vagy „MŰSZAKI JELLEMZŐK” c. részt a „Beüzemelési útmutató”.
Olyan papírtípus lett beállítva a tálcához a nyomtató-illesztőprogramban, amely nem tűzhető? | Ellenőrizze a papírtípus beállításokat a gépben, és válassza ki azt a tálcát, amelyben tűzhető papír van*. A [Papírválasztás] menü nyomtató tulajdonságai ablakának [Papírforrás] fülén kattintson a [Részletek] gombra, és ellenőrizze az egyes tálcákhoz beállított papírtípust.
A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat? | Forduljon a rendszergazdához. Lehet, hogy beállítás módban néhány funkciót letiltott.
###### NEM MŰKÖDIK A LYUKASZTÁS | Megjelenik egy üzenet, amely utasítja, hogy ellenőrizze a lyukasztóegységet? | Ürítse ki a lyukasztási hulladékot.
Van a papírok között eltérő méretű? | A lyukasztás funkció nem működik különböző szélességű papírok adagolásakor. A vegyes méretű lyukasztáshoz azonos szélességű papírokat használjon, és válassza ki az [Egyező szélesség] beállítást. Másoláskor az Egyéb menü [Vegyes méretű eredeti] pontjában válassza ki az [Egyező szélesség] értéket.
Tartalmaz a nyomtatási feladat olyan papírméretet, amely nem lyukasztható? | A lyukasztható papírméretekről a „Beüzemelési útmutató” „MŰSZAKI JELLEMZŐK” című részében olvashat.
A nyomtató illesztőprogramban kiválasztott tálca olyan papírtípusra van állítva, ami nem lyukasztható? | Ellenőrizze a papírtípus beállításokat a gépben és válassza ki azt a tálcát, amelyben lyukasztható papír van*. A [Papírválasztás] menü nyomtató tulajdonságai ablakának [Papírforrás] fülén kattintson a [Részletek] gombra, és ellenőrizze az egyes tálcákhoz beállított papírtípust.
A rendszergazda letiltott bizonyos funkciókat? | Forduljon a rendszergazdához. Lehet, hogy beállítás módban néhány funkciót letiltott.
###### NEM MEGFELELŐ A TŰZÉSI VAGY A LYUKASZTÁSI POZÍCIÓ | Megfelelően lett beállítva a tűzési pozíció? | Ellenőrizze a tűzési pozíciót, lásd „AZ ELŐNÉZET KÉPERNYŐ HASZNÁLATA”.
Megfelelően lettek beállítva a lyukasztási pozíciók? | Ellenőrizze a lyukasztási pozíciót, lásd „AZ ELŐNÉZET KÉPERNYŐ HASZNÁLATA”.
Az eredetit másolandó felülettel felfelé vagy lefelé, helyesen tette be? (a beszúró használata esetén) | Ellenőrizze a papír betöltésének módját, és végezze el a szükséges teendőket. PAPÍR BETÖLTÉSI TÁJOLÁSA
###### NEM MŰKÖDIK A HAJTÁS | A rendszergazda esetleg bekapcsolhatta a [Duplex letiltása] beállítást. | Ha a beállítás módban a [Duplex letiltása] be lett kapcsolva, akkor a papírhajtás funkció nem használható. Forduljon a rendszergazdához. => „Beállítás mód (rendszergazda)” → válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Eszköz Meghatározása] → [Duplex letiltása] lehetőséget.
Olyan papírt használ, amelynek van külön elő- és hátoldala? | A papírhajtás funkció nem használható előnyomott papírral, fejléces papírral vagy más olyan papírral, amelynek van külön elő- és hátoldala. Papírhajtás használatakor normál papírt használjon, amelynek nincs külön elő- és hátoldala.
###### NEM MEGFELELŐ A HAJTÁSI POZÍCIÓ | Az eredetit másolandó felülettel felfelé vagy lefelé kell helyesen betenni? | Ellenőrizze a betöltött eredeti vagy a hajtogatni kívánt papír tájolását, és végezze el a szükséges műveleteket. AZ ELŐNÉZET KÉPERNYŐ HASZNÁLATA PAPÍR BETÖLTÉSI TÁJOLÁSA
###### A NYOMTATOTT EREDMÉNY RENDEZETLEN A FINISHER KIMENETI TÁLCÁN | Gyűrődött a nyomtatott eredmény? | A gyűrődött eredmény megszüntethető, ha a papírt fejjel lefelé tölti be a tálcába.
###### A TŰZÖTT EREDMÉNY RENDEZETLEN A TÁLCÁN | Gyűrődött az eredmény? | A gyűrődött eredmény megszüntethető, ha a papírt fejjel lefelé tölti be a tálcába.
###### AZ ELŐNÉZETI KÉPEK VAGY A BÉLYEGKÉPEK NEM JELENNEK MEG | Sok feladat vár végrehajtásra? | Várjon, amíg a feladatok egy része véget nem ér.
###### AZ ÉRINTŐPANEL KIJELZŐ NEHEZEN LÁTHATÓ | Nincs elállítva a kijelző fényereje? | Koppintson a kezdőképernyőn a [LCD vezérlése] elemre, és állítsa be a kijelző fényerejét.
###### A GÉP KIJELENTKEZÉS NÉLKÜL KILÉPTETETT | Bekapcsolt az Automatikus törlés? | Jelentkezzen be újra. Ha az Automatikus törlés felhasználói hitelesítés alatt aktiválódik, az éppen bejelentkező felhasználót a rendszer kijelentkezteti. Ha Ön a rendszergazda, módosíthatja az Automatikus törlés időbeállítását, vagy letilthatja az Automatikus törlést az [Alapállapotba Helyezés Beállítása] opció alatt. => „Beállítás mód (rendszergazda)” → [Rendszerbeállítások] → [Kezelési beállítások] → [Alapállapotba Helyezés Beállítása].
###### ELFELEJTETTEM A RENDSZERGAZDA JELSZÓT | Módosítva lett a gyári alapértelmezett beállítás szerinti rendszergazda jelszó? | Sürgősen hívja fel a gép viszonteladóját vagy a hivatalos márkaképviseletet. A gyári alapértelmezett jelszóval kapcsolatban lásd „RENDSZERGAZDA/EGYÉB (ZAJ/KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS)”. A jelszó módosítása után különösen ügyeljen, hogy ne felejtse azt el.

Vissza a tetejére