# A NYOMATOK HAJTOGATÁSA

## Áttekintés

A másolatok hajtogathatók.

Hajtástípusok | Használható papír | Nyomtatott felület | Fűzési szél | Hajtás képe
--- | --- | --- | --- | ---
Z hajtás | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | - | - |
Levél hajtás | A4R, 8-1/2" × 11"R | Belül | Jobb oldali fűzés |
Belül | Bal oldali fűzés |
Kívül | Jobb oldali fűzés |
Kívül | Bal oldali fűzés |
Harmonika | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Jobb oldali fűzés |
- | Bal oldali fűzés |
Kettős hajtás | A4R, 8-1/2" × 11"R | Belül | Jobb oldali fűzés |
Belül | Bal oldali fűzés |
Kívül | Jobb oldali fűzés |
Kívül | Bal oldali fűzés |
Félbehajtás | A4R, 8-1/2" × 11"R | Belül | - |
Kívül | - |
Tűző hajtás | Gerinctűzős finisher (50 lap tűzésére alkalmas): A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Gerinctűzős finisher (100 lap tűzésére alkalmas): A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Belül | - |
Kívül | - |

A beállított hajtástípust a „MÁSOLAT ELŐNÉZETI KÉPERNYŐN” megtekintheti.

- A tűző hajtás funkció használatához gerinctűzős finisher szükséges.
- Z hajtás, Levél hajtás, Harmonika, Kettős hajtás és Félbehajtás készítéséhez hajtogató egység szükséges.
- Speciális médiát, például vetítőfóliát vagy jegyzetpapírt nem lehet használni.
- A hajtogatás a tűzés és a lyukasztás funkcióval együtt nem használható. Kivételt a Z hajtás jelent, ha A3, B4 vagy 11" × 17" papírméret van beállítva.

## Használat

1. #### Koppintson a [Kimenet] gombra.

2. #### Koppintson a [Hajtás] gombra, majd a kívánt hajtástípus gombjára.

   ###### A papírhajtási funkció kikapcsolása:

   Érintse meg újra a kiválasztott hajtáshoz tartozó gombot.

3. #### Koppintson a [Részletek] gombra.

   A beállítást lásd az „Egyes hajtástípusok részletei” című szakaszt.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

### Egyes hajtástípusok részletei

Tűző hajtás
Adja meg a „Nyomtatási oldal” és a „Többszörös hajtás” értékét.

- A „Többszörös hajtás” akkor érhető el, ha a gerinctűzős finisher (100 lap tűzésére alkalmas) telepítve van a gépen.
- A többszörös hajtás funkció egyszerre öt lap hajtogatására képes. Például, ha az eredeti dokumentum 12 A4 méretű lapból áll, azokat a gép három egységben hajtogatja: 5 lap + 5 lap + 2 lap.
  Ugyanakkor egyes papírtípusoknál a hajtogatható lapszám csökkenhet. Például, nehéz papírnál a gép három laponként végzi a hajtogatást.

Z hajtás
Adja meg a papírméretet a Z hajtáshoz.

Levél hajtás
Adja meg a „Nyomtatási oldal” és a „Nyitási irány” beállítását.

Harmonika
Adja meg a „Nyitási irány” beállítását.

Kettős hajtás
Adja meg a „Nyomtatási oldal” és a „Nyitási irány” beállítását.

Egyes hajtás
Adja meg a „Nyomtatási oldal” beállítását.

Vissza a tetejére