# OLDALTÁLCA

## Áttekintés

Használja az oldaltálcát papírra, címkékre, indexfüles papírra és egyéb speciális papírtípusokra való nyomtatáshoz.
A készüléken levő oldaltálcába legfeljebb 100 lapot adagolhat, a nagykapacitású tálcákon levő oldaltálcába pedig legfeljebb 500 lapot tölthet be. Más tálcákhoz hasonlóan ezekből is folyamatosan nyomtathat.
A készülék egyes tálcáiba tölthető papírméretekre és -típusokra vonatkozó részletes információkat a „Gyorsindítási útmutató” „MŰSZAKI JELLEMZŐK/MÁSOLÁSI JELLEMZŐK”, „NAGYKAPACITÁSÚ TÁLCÁK JELLEMZŐI” része, valamint a „Beállítás mód” „PAPÍRTÁLCÁK BEÁLLÍTÁSAI” pontja tartalmazza.

- Ha a Sharp standard papírtól eltérő normál papírt vagy a SHARP által ajánlott vetítőfóliától eltérő speciális nyomathordozót használ, illetve, ha egy korábban már használt papír hátoldalára nyomtat, a papírt laponként kell adagolni. Egyszerre több lap adagolása elakadást okozhat.
- A papír betöltése előtt egyenesítse ki a papír felhajló részeit.
- Ha papírt ad a tálcában lévő mennyiséghez, vegye ki az oldaltálcában maradt papírt, adja a betöltendő köteghez, és egy kötegként tegye vissza. Ha úgy ad hozzá papírt, hogy nem veszi ki a maradék papírt, az adagolási hibát okozhat.

### Az eredeti behelyezése

Papír betöltése A5 (7-1/4" × 10-1/2") méretig, fekvő tájolással.

Oldaltálca (a gépen) | Oldaltálca (a nagykapacitású tálcáknál)

### Tabulált (indexfüles) papír behelyezése

Indexfüles papírra történő nyomtatáskor ügyeljen arra, hogy a lapot a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
Az oldaltálca (a nagykapacitású tálcáknál) esetében a megfelelő vezetőt az oldaltálca hátsó végében levő vezetőkre kell felszerelni. A megfelelő vezetőt a nagykapacitású tálcák felső oldalán találja.

| Oldaltálca (a gépen) | Oldaltálca (a nagykapacitású tálcáknál)
--- | --- | ---
Bal |  |
Jobb |  |

- Csak papírból készült tabulált (indexfüles) papírt használjon. Papírtól eltérő anyagú (fólia, stb.) tabulált (indexfüles) papír nem használható.
- Az indexfüles papír jelölőfüleire való nyomtatásához ajánlott az „Egyéb” opció alatti [Jelölőfül nyomtatás] lehetőség kiválasztása.

### Vetítőfólia behelyezése

- Használjon a SHARP által ajánlott írásvetítő fóliát.
- Ha több vetítőfólia lapot tesz az oldaltálcába, a lapokat többször forgassa át a beöltés előtt.
- Ha vetítőfóliára nyomtat, egyenként vegye ki a gépből a kész lapokat. Ha hagyja, hogy a lapok összegyűljenek a kimeneti tálcában, a szamárfülesedést eredményezhet.

## Használat

### Oldaltálca (a gépen)

1. #### Nyissa ki az oldaltálcát.

   Amikor A4R vagy 8-1/2" × 11"R méretűnél nagyobb papírt tölt be, húzza ki az oldaltálca toldatát.
   Teljesen húzza ki a toldatot.

   Ne tegyen nehéz tárgyakat az oldaltálcára, és ne is nyomja azt lefelé (ne támaszkodjon rá).

2. #### Igazítsa az oldaltálca vezetőit a betöltött papír méretéhez.

3. #### Az oldaltálca lapvezetői mentén ütközésig tolja be a papírt az oldaltálcába.

   A papírt a nyomtatási felületével felfelé töltse be.

   - Ne erőltesse a papírt.
   - Ha az oldaltálca lapvezetői szélesebbre lettek állítva, mint a papír, a lapvezetőket mozgassa addig, amíg azok pontosan nem illeszkednek a papír szélességéhez. Ha az oldalsó lapvezetők túl szélesre vannak állítva, a papír ferdén adagolódhat, vagy összegyűrődhet.

### Oldaltálca (a nagykapacitású tálcáknál)

1. #### Az oldaltálca papírcseréjéhez nyomja meg a kezelőgombot, és vegye ki a papírt.

   A papírfiók leereszkedik. A papírfiók lesüllyedése közben a kezelőgomb villog. Amikor a papírfiók leereszkedett, a gomb világít. Ne vegye ki a papírt mindaddig, míg a gomb villog.

2. #### Igazítsa az oldaltálca vezetőit a betöltött papír méretéhez.

   Fogja meg a reteszelőkart, és igazítsa az oldaltálca vezetőit a papír méretéhez. Ügyeljen arra, hogy az oldaltálca hátsó végében levő papírvezetőket igazítsa be.
   Amikor A4R vagy 8-1/2" × 11"R méretűnél nagyobb papírt tölt be, húzza ki az oldaltálca toldatát. Vegye ki az oldaltálca hátsó végében levő papírvezetőt, és illessze azt a beszúró tálcához.

   - Teljesen húzza ki az oldaltálca toldatát.
   - A3W, illetve 8-1/2" × 14"-nél nagyobb méretű lapok betöltésekor távolítsa el az oldaltálca hátsó végében levő papírvezetőt.
   Ne tegyen nehéz tárgyakat az oldaltálcára, és ne is nyomja azt lefelé (ne támaszkodjon rá).

3. #### Az oldaltálca lapvezetői mentén ütközésig tolja be a papírt az oldaltálcába, és igazítsa be a jobb oldali vezetőt.

   A papírt a nyomtatási felületével felfelé töltse be.
   A papírköteg magassága nem lehet túl a jelzővonalon.
   Legfeljebb 500 papírlap tölthető a tálcába.

   - Ne erőltesse a papírt.
   - Ha az oldaltálca lapvezetői szélesebbre lettek állítva, mint a papír, a lapvezetőket mozgassa addig, amíg azok pontosan nem illeszkednek a papír szélességéhez. Ha az oldalsó lapvezetők túl szélesre vannak állítva, a papír ferdén adagolódhat, vagy összegyűrődhet.

4. #### Nyomja meg a kezelőgombot.

   A papírfiók felemelkedik. A papírfiók felemelkedése közben a kezelőgomb villog. Amikor a papírfiók teljesen felemelkedett, a gomb folyamatosan kezd világítani.

Vissza a tetejére