# MARGÓ BEÁLLÍTÁSA MÁSOLÁSHOZ (MARGÓ ELTOLÁS)

## Áttekintés

Ezzel a funkcióval a kép jobbra, balra, fel- vagy lefelé tolásával a másolaton beállíthatja a margót.
Ez akkor hasznos, ha spirálos vagy egyéb kötésű fűzött példányokat szeretne készíteni.

Margóeltolás használata nélkül | Margóeltolás használatával
--- | ---

###### Tűzési pozíció

A Margó Eltolás és az Elforgatásos másolás nem kombinálható.

###### A margóeltolás beállításának módosítása:

A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Másolási Funkció Beállítások] (fül) → [Másolási Funkció beállítások] → [Eredeti margóeltolás beállítása] opciót.

## Használat

1. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Koppintson az [Egyéb], majd a [Margó Eltolás] gombra.

3. #### Koppintson arra az irányra, amelybe el szeretné mozdítani a képet.

4. #### Állítsa be a margóeltolás szélességét.

   Érintse meg az elülső vagy hátoldalon levő számértékkijelzőt, majd a számgombok segítségével adja meg a margó értékét. Egyébként érintse meg a gombot a tartomány megadásához.
   Ha a [2. old. érték 1.old-hoz igazítása] jelölőnégyzetet értékre állította, együtt állíthatja be az elülső és a hátulsó oldalt.
   Ha végzett a beállításokkal, érintse meg egymás után az , majd a [Vissza] gombot.

   ###### A margóeltolás beállításának törlése:

   Koppintson a [Off] gombra.

5. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

6. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére