# HASZNÁLHATÓ PAPÍRTÍPUSOK

## Áttekintés

Ez a rész a használható és a nem használható papírtípusokat mutatja be. Emellett ismerteti a nyomtatási oldal fogalmát is a papír betöltésével kapcsolatban.
A nehéz papír, a vékony papír és más típusú papírok neve a normál géppapír kivételével speciális nyomathordozó.

- A kereskedelmi forgalomban különböző típusú papírok kaphatók, melyek némelyike nem használható ezzel a készülékkel.
  Egy papír használata előtt forduljon az eladóhoz, vagy egy hivatalos márkakereskedőhöz.
- A képminőség és a festék egyenletes eloszlása a papíron a környezeti feltételektől, működési feltételektől és a papír tulajdonságaitól függően változhat, ami a Sharp standard papírra vonatkozó képminőséghez képest gyengébb képminőséget eredményezhet.
  Egy papír használata előtt forduljon az eladóhoz, vagy egy hivatalos márkakereskedőhöz.
- Nem ajánlott vagy nem használható papír használata ferde adagolást, elakadást, gyenge minőségű festékfixálódást (a festék nem elég jól tapad a papírhoz és ledörzsölhető) vagy a gépben meghibásodást eredményezhet.
- A nem-ajánlott papír használata adagolási hibát vagy gyenge képminőséget eredményezhet. Egy nem-ajánlott papírtípus használata előtt ellenőrizze, hogy arra a nyomtatás megfelelően végrehajtható.

### Használható papír

###### A normál papír, nehéz papír és vékony papír műszaki jellemzői

Normál papír | Sharp standard papír 80 g/m2 (21 lbs bond). A papír műszaki adatait a „Beüzemelési útmutató” „A SHARP STANDARD PAPÍR MŰSZAKI ADATAI” részében találja. Nem Sharp márkájú standard normál papír 60 g/m2 - 105 g/m2 (16 lbs bond - 28 lbs bond)
Nehéz papír | 106 g/m2 - 300 g/m2 (28 lbs bond - 110 lbs borító)
Vékony papír | 52 g/m2 - 59 g/m2 (13 lbs bond - 16 lbs bond)

Az újrahasznosított papírnak, színes papírnak és perforált papírnak ugyanazon adatoknak kell megfelelnie, mint a normál papírnak.
Egy adott papír használata előtt forduljon az eladóhoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz.

###### Az összes tálcában elhelyezhető papírtípusok

| 1./2. tálca | 3. tálca | 4. tálca | Oldal - tálca | 5. tálca Nagy - kapacitású tálca (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | NAGY - KAPACITÁSÚ TÁLCÁK | Oldal - tálca (nagy - kapacitású tálcáknál) | Beszúró (Felső/alsó)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
5/7. tálca | 6/8. tálca
Vékony papír | - | - | - | Igen | - | Igen | Igen | Igen | -
Normál papír | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen
Újra - hasznosított papír | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen
Színes papír | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen
Fejléces | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen
Előnyomott | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen
Perforált | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen
Nehéz papír 1: 106 g/m2 - 176 g/m2 (28 lbs bond - 65 lbs index) | - | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen
Nehéz papír 2: 177 g/m2 - 220 g/m2 (65 lbs index - 80 lbs borító) | - | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen
Nehéz papír 3: 221 g/m2 - 256 g/m2 (80 lbs bond - 140 lbs index) | - | - | - | Igen | - | Igen | Igen | - | -
Nehéz papír 4: 257 g/m2 - 300 g/m2 (140 lbs index - 110 lbs borító) | - | - | - | Igen | - | Igen | Igen | - | -
Jegyzet - papír | - | - | Igen | Igen | - | Igen | Igen | Igen | -
Vetítőfólia | - | - | Igen | Igen | - | Igen | Igen | Igen | -
Címkék | - | - | Igen | Igen | - | Igen | Igen | - | -
Fényes papír | - | - | - | Igen | - | Igen | Igen | - | -

Igen: használható
-: nem használható
A gép egyes tálcáiba tölthető papírméretekre és -típusokra vonatkozó részletes információkat a „Beüzemelési útmutató” „MŰSZAKI JELLEMZŐK/MÁSOLÁSI JELLEMZŐK” része, valamint a „Beállítás mód” „PAPÍRTÁLCÁK BEÁLLÍTÁSAI” pontja tartalmazza.
Az újrahasznosított papírnak, színes papírnak és perforált papírnak ugyanazon adatoknak kell megfelelnie, mint a normál papírnak.
Egy adott papír használata előtt forduljon az eladóhoz vagy hivatalos márkakereskedőhöz.

###### A nyomtatási oldal tájolásának beállítása

A nyomtatási oldal tájolásának beállítása függ a használni kívánt tálcától.

Tálca | Nyomtatási oldal
--- | ---
1–4. tálca | Lefelé nézzen
Oldaltálca, 5. tálca, 6. tálca, 7. tálca, 8. tálca | Felfelé nézzen

Ha a [Duplex letiltása] beállítás a „Fejléces” vagy „Előnyomott” értékre van beállítva, ugyanolyan tájolással állítsa be a nyomtatási oldalt, mint normál használat esetén.

###### A [Duplex letiltása] beállítása:

A Beállítás mód (rendszergazda) menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Eszköz Meghatározása] → [Duplex letiltása] opciót.

### Nem használható papír

Tintasugaras nyomtatókba való speciális hordozók (finom papír, fényes papír, fényes fólia, stb.) Szénpapír vagy hőpapír Ragasztott papír Papír kapcsokkal Papír hajtás jelzéssel Szakadt papír Boríték Dombornyomású papír Poliolefin írásvetítő fólia | 52 g/m2-nél (13 lbs bond) vékonyabb vékony papír 301 g/m2 (110 lbs borító) súlyú, vagy vastagabb nehéz papír Szokatlan alakú papír Tűzött papír Nedves papír Összetekeredő papír Olyan papír, amelynek nyomtatási oldalára vagy hátoldalára másik nyomtatóval vagy többfunkciós készülékkel nyomtattak. A nedvesség elnyelése miatt hullámos jellegű papír

### Nem ajánlott papírok

Vasalós matricapapír Japán papír Perforált papír

Vissza a tetejére