# EGY KÁRTYA MINDKÉT OLDALÁNAK KÜLDÉSE EGYETLEN LAPKÉNT (KÁRTYAKÉP)

## Áttekintés

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy kártya első és hátsó oldalát egyetlen oldalként küldje el anélkül, hogy az egyes oldalakat külön kellene küldenie.

Tegye az eredetit a dokumentumüvegre.

- Ha a beolvasási méret nagyobb, mint a küldési méret, ennek a következménye sikertelen küldés lesz.
- Az arány nem adható meg, és az „Elforgatásos küldési beállítás” nem választható ki.

## Használat

1. #### Tegyen egy kártyát beolvasandó felülettel lefelé a dokumentumüvegre.

   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Adja meg a rendeltetési helyet.

   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA KERESÉSI SZÁMMAL
   - RENDELTETÉSI HELY KÉZI MEGADÁSA
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A KÜLDÉSI NAPLÓBÓL

3. #### Koppintson az [Egyéb] gombra, majd a [Kártyakép] gombra.

4. #### Érintse meg az [On] gombot, és adja meg az eredeti méretet.

   Koppintson a szélesség és a magasság méretének megfelelő területre, és a számgombokkal adja meg a méreteket.
   Másik megoldásként a méret megadásához koppintson a gombra.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   - Ha bejelöli a [Küldési mérethez igazítás] jelölőnégyzetet , a készülék az eredetit az annak megfelelő arányban nagyítja vagy kicsinyíti.
   - A Kártyakép funkció kiválasztása után koppintson a nyitóképernyő [Eredeti] gombjára az eredeti beolvasási méret vagy a küldési méret módosításához. Ebben az esetben az ebben a lépésben látható képernyő jelenik meg a lapolvasási méret gomb megérintésekor. A küldési méret beállítását lásd „A KÉP KÜLDÉSI MÉRETÉNEK MEGADÁSA” részben.
   - A megadott méretbeállítások törléséhez koppintson a [Méret visszaállítása] gombra.

   ###### A Kártyakép beállítások törlése:

   Koppintson a [Off] gombra.

5. #### Koppintson a [Start] gombra az elülső oldal beolvasásához.

   Koppintson az [Előnézet] gombra, és küldés előtt megtekintheti a kimenő kép előnézetét.
   További információ: „A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE” című részben. A funkció beállításait az előnézeti képernyőn nem lehet módosítani.

6. #### Helyezzen egy kártyát az előlapjával felfelé a dokumentumüvegre, majd koppintson a [Start] gombra a hátoldal beolvasásához.

   - A kártya hátoldalának beolvasása előtt az érintőpanel [Funkció áttek.] gombjára koppintva módosítsa a megvilágítást.
   - Miután az [Előnézet] gombbal ellenőrizte a küldeni kívánt képet, a következő eredeti beolvasásához koppintson a [További lapolvasás] gombra. A kép küldésének megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra. A 7. lépésre most már nincs szükség.

7. #### Koppintson a [Olvasás Vége] gombra.

   A küldés végén hangjelzést fog hallani.
   Ha a kártya elülső oldalának beolvasásával kívánja folytatni, a megvilágítás, felbontás, beolvasási és küldési méret módosításához a [Funkció áttek.] gombra koppintson.

Vissza a tetejére