# A HAJTOGATOTT PAPÍR TÚLLÓGÓ RÉSZÉNEK LEVÁGÁSA

## Áttekintés

Telepített élvágó egység esetén a szebb végeredmény érdekében a gép levághatja a papír kilógó szélét.

## Használat

### Windows

1. #### Kattintson a [Fő] fülre.

2. #### Kattintson a [Élvágás] gombra.

3. #### Állítsa az [Élvágás] jelölőnégyzetet értékre, és adja meg az „Élvágási szélesség” beállítást.

### Macintosh

1. #### Válassza az [Élvágás] opciót.

2. #### Adja meg az élvágás szélességét.

Vissza a tetejére