# MÁSOLATOK KÉSZÍTÉSE BROSÚRA FORMÁTUMBAN (BROSÚRA MÁSOLÁS)

## Áttekintés

A „Brosúra” funkcióval készített másolatokat középen össze lehet hajtani és füzetet lehet belőlük készíteni.
Olvassa be az eredetiket az első oldal felől az utolsó felé haladva. A másolás sorrendjét a gép automatikusan beállítja. Négy eredeti oldal lesz másolva minden lapra. Ha az eredeti oldalak száma nem osztható néggyel, a készülék automatikusan üres oldalakat illeszt be a brosúra másolat végére.
Ez a funkció megkönnyíti a másolatok igényes füzetté vagy brosúrává rendezését.
Brosúra másolása 8 eredeti oldal felhasználásával
Fűzési szél

- Brosúra másolatok készítéséhez könyvről vagy más bekötött dokumentumról használja a könyvmásolás funkciót.
- A brosúramásolás funkció kiválasztása esetén a 2 oldalas másolás kiválasztása automatikusan megtörténik. Ha olyan beállítások vannak kiválasztva, amelyek kizárják a 2 oldalas másolást, a brosúramásolás funkció nem használható.
- Ha van telepítve gerinctűzős finisher, beállíthatja a Gerinctűzés funkciót (ami a lemásolt sorozatokat a papír közepén két helyen összetűzi).
  - MÁSOLATOK GERINCTŰZÉSE

###### A másolatok automatikus összetűzése brosúra másolásakor:

A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Másolási Funkció Beállítások] (fül) → [Másolási Funkció beállítások] → [Automatikus Gerinctűzés] opciót.
Ha az [Automatikus Gerinctűzés] BE van kapcsolva, a gép automatikusan összetűzi a másolatokat, ha a brosúra másolása engedélyezve van. Ha az [Automatikus Gerinctűzés] KI van kacsolva, a brosúra másolatok tűzés nélkül készülnek el.

## Használat

1. #### Helyezze be az eredetit.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG
   Kétoldalas eredeti beolvasásakor használja az automatikus dokumentumadagolót.

2. #### Koppintson az [Egyéb] gombra, majd koppintson a [Brosúra] gombra.

3. #### Válassza ki a fűzési szélt.

   ###### A brosúramásolás beállításának törléséhez:

   Koppintson a [Off] gombra.

4. #### Koppintson a [Egyoldalas] vagy az [Kétoldalas] gombra az eredetinek megfelelően.

5. #### Ha borítót kíván beilleszteni, koppintson a [Borító Beállítás] gombra, majd a [On] gombra.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.
   A borító bemeneti tálcájának módosításához:
   Koppintson a [Papírfiók] gombra a tálcakiválasztó képernyő megjelenítéséhez.
   A tálcakiválasztó képernyőn koppintson a borító bemeneti tálcájára.
   További információkért lásd „A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA” és „AZ OLDALTÁLCA BEÁLLÍTÁSA” című részeket.
   Ha a borítóra másol, címkeívet, vetítőfóliát, jegyzetpapírt és fényes papírt nem használhat.

6. #### Koppintson az [Előnézet] gombra, és ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére