# A KINYOMTATOTT PAPÍR FÉLBEHAJTÁSA (HAJTOGATÁS)

## Áttekintés

Telepített hajtogató egység esetén a kinyomtatott papír hajtogatható.
Például, ha vegyesen nyomtat A4 (8-1/2" × 11") és A3 (11" × 17") méretű papírokra, az A3 (11" × 17") méretű papírt A4 (8-1/2" × 11") méretűre hajtva az aktuális nyomatok szélessége A4 (8-1/2" × 11") méretű lesz. Szükség esetén a hajtogatott lapok össze is tűzhetők.
Az Egyes hajtás és a Gerinchajtás (Tűzés) funkcióhoz gerinctűzős finisher szükséges.

###### Papírhajtó funkciók

Hajtástípusok | Nyomtatási oldal | Hajtási irány | Hajtás eredménye | Leírás
--- | --- | --- | --- | ---
Z hajtás | - | - |  | Például, A4 (8-1/2" × 11") és A3 (11" × 17") méretű kevert nyomatok esetén csak az A3 (11" × 17") méretű papírt hajtogatja a gép, ami így A4 (8-1/2" × 11") méretű lesz. A másolatok laponként jönnek ki.
Levél hajtás | Belül | Jobb. nyílik |  | Például, a papírt háromba hajtva betehető egy borítékba. A másolatok laponként jönnek ki.
Bal. nyílik |
Kívül | Jobb. nyílik |
Bal. nyílik |
Harmonika | - | Jobb. nyílik |  | Például, a papírt háromba hajtva betehető egy borítékba. A másolatok laponként jönnek ki.
- | Bal. nyílik |
Kettős hajtás | Belül | Jobb. nyílik |  | Például, a papírt négybe hajtva betehető egy borítékba. A másolatok laponként jönnek ki.
Bal. nyílik |
Kívül | Jobb. nyílik |
Bal. nyílik |
Félbehajtás | Belül | - |  | A papírt a gép középen hajtja össze. A másolatok laponként jönnek ki.
Kívül | - |
Tűző hajtás | Belül | - |  | A gép több lapot egyszerre hajt félbe.
Kívül | - |
Több lap hajtogatása - Tűzés | - | - |  | A gép több lapot hajt félbe, majd összetűzi őket, így létrejön egy brosúra.

Brosúraként elrendezett adatok nyomtatásánál a praktikus „Több lap hajtogatása – Tűzése” funkcióval a nyomtatványokból hajtogatott és tűzött brosúrákat készíthet.

- A hajtogatás funkció nem használható, ha a „Beállítás mód (rendszergazda)” menü [Rendszerbeállítások] → [Eszköz meghatározása] → [Duplex letiltása] eleme ki van választva.
- A hajtogatás a tűzés és a lyukasztás funkcióval együtt nem használható. Ugyanakkor az alábbi papírméretek megadása esetén a Z hajtás együtt használható a lyukasztás és a tűzés funkcióval.
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Felszerelt (100 lap tűzésére alkalmas) gerinctűzős finisher esetén a Gerinchajtás funkció öt laponként képes hajtogatásra. Például, ha az eredeti dokumentum 12 A4 méretű lapból áll, azokat a gép három egységben hajtogatja: 5 lap + 5 lap + 2 lap.
  Egyes papírtípusoknál a hajtogatható lapszám csökkenhet. Például, nehéz papírnál a gép három laponként végzi a hajtogatást.
- Felszerelt (50 lap tűzésére alkalmas) gerinctűzős finisher esetén a Gerinchajtás funkció laponként hajtogat.

## Használat

### Windows

1. #### Kattintson a [Különleges módok] fülre, és válassza ki a „Hajtás” elemet.

2. #### Kattintson a [Beállítások] gombra.

   Z hajtás kiválasztása esetén jelölje be a papírméret jelölőnégyzetét, hogy így nézzen ki: .

3. #### Válassza ki a tájolást és a nyomtatási oldal kötési szélét.

### Macintosh

### Hajtás

1. #### Válassza ki a [Printer Features], majd a [Folding] elemet.

2. #### Konfigurálja a hatási beállításokat.

### Hajtás (Z hajtás)

1. #### Válassza ki a [Printer Features], majd a [Folding(Z-Fold)] elemet.

2. #### Konfigurálja a hatási beállításokat.

Vissza a tetejére