# E-MAIL RIASZTÁS ÉS ÁLLAPOT

## Állapotüzenet

A normál e-mail állapot vagy a speciális e-mail állapot funkció beállításait adhatja meg.
Az e-mail állapot funkció rendszeres időközönként elküldi a gép állapot-információit a tárolt címre.

### „Normál” lap

Az 1. e-mail állapot címlistát, a 2. e-mail állapot címlistát és az e-mail állapot dealer-címlistát külön állítja be.

Elem | Leírás
--- | ---
E-mail cím | Írja be a gép állapot-információinak küldésére használt rendeltetési e-mail címet. Több címet pontosvesszővel (;) vagy vesszővel (,) elválasztva adhat meg.
Küldés most | Ha rákoppint, a gép az állapot-üzenetet elküldi az e-mail címlista rendeltetési helyére.
1. ütemezett küldés | Ha be van jelölve, mint , az e-mail üzenetek a beállított ütemezés szerinti rendszeres időközönként küldődnek.
2. ütemezett küldés | Ha be van jelölve, mint , az e-mail üzenetek a beállított ütemezés szerinti rendszeres időközönként küldődnek.
Ütemezés | Válasszon ki egy ütemezést az e-mailek küldésére.

### „Speciális” lap

Elem | Leírás
--- | ---
Kétirányú állapot-üzenet | A kétirányú állapot-üzenetek küldése engedélyezhető.
POP3 kiszolgáló | Adja meg a POP3 kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.
Portszám | Adja meg a POP3 kiszolgáló portszámát. Az alapértelmezett beállítás a 110-es port.
POP azonosítás | A POP3 kiszolgáló azonosítási protokollt (beleértve az APOP-t) használ az azonosításhoz.
Felhasználónév | Adja meg a felhasználó nevét. A kétirányú e-mail állapot-információ küldéséhez speciális felhasználói fiók szükséges.
Jelszó | Adja meg a jelszót. A jelszó módosításához állítsa a [Jelszó módosítása] beállítást értékre.
Ellenőrzési intervallum | Adja meg a POP3 kiszolgáló lehívási intervallumát. Az alapértelmezett beállítás öt perc.
SSL engedélyezése | Ha értékre van állítva, a POP over SSL kommunikáció vagy a POP over TLS kommunikáció STLS-sel parancs lesz engedélyezve. Ennek feltétele, hogy a kiszolgáló támogassa a POP over SSL kommunikációt, vagy a STLS parancsot. Az SSL kommunikáció engedélyezéséhez állítsa a „Portszám” értékét a POP over SSL kommunikáció portszámára. A POP over TLS adatforgalom engedélyezéséhez állítsa be a „Portszám” értékét ugyanarra a portszámra, amelyre a normál POP3 kommunikációt.
Kapcsolat tesztje | A POP3 kiszolgáló kapcsolatának teszteléséhez koppintson a [Végrehajtás] gombra.

## Riasztási üzenet

Az e-mail riasztás funkció beállításait állítja be.
Az e-mail riasztás a gép hibáit jelentheti e-mailben a rendszergazdának vagy a viszonteladónak.
Az 1. e-mail állapot címlistát, a 2. e-mail állapot címlistát és a Szerviz e-mail riasztási üzenet listát külön állítja be.

###### E-mail cím

Adja meg az e-mail riasztási üzenet rendeltetési e-mail címét. Több címet vesszővel vagy pontosvesszővel elválasztva adhat meg.
Példa: aaa@abc.jp;bbb@xyz.com
Vissza a tetejére