# ELTÉRŐ X ÉS Y ARÁNY MEGADÁSA

## Áttekintés

Ez a rész azt mutatja be, hogyan lehet külön megadni a vízszintes és a függőleges másolási arányokat.
Két módszer van az arány megadására: beállítás a 25%–400% közötti tartományban 1%-os lépésekkel a vízszintes és a függőleges másolási arányok esetében is, valamint az eredeti és a kimeneti képméret meghatározása.
Ha 50% a megadott vízszintes arány és 70% a megadott függőleges arány

Az automatikus dokumentumadagoló használatakor a függőleges és a vízszintes méretarányt is 25% és 200% között lehet kiválasztani.

###### Az XY zoom beállítás törléséhez:

Koppintson a [Zoom] fülre vagy az [CA] gombra az aránybeállító képernyőn.

## Használat

### A rögzített méretarány gomb használata

1. #### Koppintson a [Méretarány] gombra, majd koppintson a [XY Zoom] fülre.

2. #### Koppintson a [X] jelre, majd állítsa be az X (vízszintes) méretarányt.

   Az arány gyors kiválasztásához először adjon meg egy a kívánthoz közeli értéket, majd a segítségével finomítsa azt.
   Koppintson az X (vízszintes) és Y (függőleges) irányok területére, majd a számgombokkal írja be a méreteket.

3. #### Koppintson a [Y] gombra, majd a [X] gombnál megismert módon adja meg az Y (függőleges) méretarányt.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.
   Ellenőrizze, hogy az aránynak megfelelő papírméret legyen kiválasztva!

### A kép méretének megadása

1. #### Koppintson a [Méretarány] gombra, majd koppintson a [XY Zoom] fülre.

2. #### Koppintson a [Méret szerint] gombra.

3. #### Adja meg az eredeti kép méretét és a kimenet méretét.

   Koppintson a képméret és a kimeneti méret területére, majd a számgombokkal adja meg a méreteket.
   Ellenőrizze, hogy az aránynak megfelelő papírméret legyen kiválasztva!
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   - ###### Ha rossz méretet adott meg:

     Koppintson a [C] gombra, majd adja meg a helyes méretet.

   - ###### Az összes beállítás törléséhez:

     Érintse meg a [CA] gombot.

Vissza a tetejére