# ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ BORÍTÓ BESZÚRÁSA MÁSOLATOKBA(FEDLAPOK / BETÉTLAPOK)

## Áttekintés

Ez a funkció beilleszt egy eltérő típusú lapot az oldalak közé a másolat első és hátsó fedőlapjainak helyére.
Segítségével megváltoztathatja a fedőlapként használt papírt, és szebb megjelenést hozhat létre.
Szükség esetén adja meg a közlapok beillesztési beállításait.
Betétlapok beillesztéséről lásd: „KÖZLAPOK BEILLESZTÉSE MÁSOLATOKBA”.

###### Másolás első fedőlapra és beillesztés hátsó fedőlappal együtt

### Példák fedőlap beillesztésére

Az alábbi példák megmutatják a végeredményt, ha betétlapokat helyez be hat egyoldalas vagy három kétoldalas eredeti közé.

###### Egyoldalas eredetik egyoldalas másolása

Előlap | Hátlap | Kész másolatok
--- | --- | ---
Nem másol | Nem másol | Betétlapok beillesztése a másolatok elejére és végére.
Egyoldalas másolás | Nem másol | A legelső oldalt az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Duplex Másolás | Nem másol | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Nem másol | Egyoldalas másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra.
Nem másol | Duplex Másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Egyoldalas másolás | A legelső oldalt az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Duplex Másolás | A legelső oldalt egyoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.
Duplex Másolás | Egyoldalas másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra.
Duplex Másolás | Duplex Másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.

###### Egyoldalas eredetik kétoldalas másolása

Előlap | Hátlap | Kész másolatok
--- | --- | ---
Nem másol | Nem másol | Betétlapok beillesztése a másolatok elejére és végére.
Egyoldalas másolás | Nem másol | A legelső oldalt elülső borítóként másolja, és egyoldalas másolatot készít a hatodik eredeti oldalról is. Fedőlapot illeszt be a másolatok után.
Duplex Másolás | Nem másol | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Nem másol | Egyoldalas másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra. Az ötödik eredeti oldalról egyoldalas másolatot készít.
Nem másol | Duplex Másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Egyoldalas másolás | A legelső oldalt az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Duplex Másolás | A legelső oldalt egyoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.
Duplex Másolás | Egyoldalas másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra. Az ötödik eredeti oldalról egyoldalas másolatot készít.
Duplex Másolás | Duplex Másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.

###### Kétoldalas eredetik egyoldalas másolása

Előlap | Hátlap | Kész másolatok
--- | --- | ---
Nem másol | Nem másol | Betétlapok beillesztése a másolatok elejére és végére.
Egyoldalas másolás | Nem másol | A legelső oldalt az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Duplex Másolás | Nem másol | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Nem másol | Egyoldalas másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra.
Nem másol | Duplex Másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Egyoldalas másolás | A legelső oldalt az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Duplex Másolás | A legelső oldalt egyoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.
Duplex Másolás | Egyoldalas másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra.
Duplex Másolás | Duplex Másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.

###### Kétoldalas eredetik kétoldalas másolása

Előlap | Hátlap | Kész másolatok
--- | --- | ---
Nem másol | Nem másol | Betétlapok beillesztése a másolatok elejére és végére.
Egyoldalas másolás | Nem másol | A legelső oldalt az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után. * Az eredeti második oldala nem lesz lemásolva.
Duplex Másolás | Nem másol | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és beilleszt egy hátlapot a másolatok után.
Nem másol | Egyoldalas másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra. * Az eredeti ötödik oldala nem lesz lemásolva.
Nem másol | Duplex Másolás | Beilleszt egy előlapot a másolatok elé, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.
Egyoldalas másolás | Egyoldalas másolás | A legelső oldalt az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra. Az eredeti második és ötödik oldala nem lesz lemásolva.
Egyoldalas másolás | Duplex Másolás | A legelső oldalt egyoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra. * Az eredeti második oldala nem lesz lemásolva.
Duplex Másolás | Egyoldalas másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és a hatodik eredeti oldalt egyoldalasan másolja a hátlapra. * Az eredeti ötödik oldala nem lesz lemásolva.
Duplex Másolás | Duplex Másolás | Az első és második oldalt kétoldalasan az előlapra másolja, és az ötödik és hatodik eredeti oldalt kétoldalasan másolja a hátlapra.

- A fedőlapok/közlapok funkció használata előtt töltsön közlapokat a tálcába.
- A fedőlapok/közlapok funkció használata előtt helyezze az eredetiket a dokumentumadagoló tálcára, válassza ki az egy- vagy kétoldalas nyomtatást, a másolatok példányszámát, és a többi másolási beállításokat. Ha készen van a beállításokkal, hajtsa végre a műveletsort a fedőlapok/közlapok kiválasztására.
- Előlapnak és hátlapnak is egy-egy lapot tehet be.

- Kétoldalas eredetik kétoldalas másolása esetén az eredeti lapok elő- és hátoldalai közé nem illeszthető be közlap.
- Ez a funkció a könyvfűzés funkcióval együtt nem használható.
- Ez a beállítás nem elérhető, ha a „Beállítási mód (rendszergazda)” alatt a fedlap/betétlap funkciót letiltotta.

## Használat

1. #### Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagolóba, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

2. #### Koppintson az [Egyéb], majd a [Borítók/közlapok] gombra.

3. #### Érintse meg a [Első Borító], majd a [On] gombot.

   Ha borítót kíván beilleszteni, érintse meg a [Hátsó Borító], majd a [On] gombot.

4. #### Koppintson a [Változtatás] gombra.

5. #### Első borítólap megadása

   Ha csak borítót illeszt be, érintse meg a [Ne másoljon] gombot.
   . Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### A borító bemeneti tálcájának módosításához:

   A tálcabeállító képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [Papírfiók] gombot. Válasszon papírfiókot.
   További információkért lásd „A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA” és „AZ OLDALTÁLCA BEÁLLÍTÁSA” című részeket.
   - Ha borítót másol, címkeívet, írásvetítő-fóliát és fényes papírt nem használhat.
   - Ha a beszúróegységet használja közlap adagolására, a borítólapra nem másolhat.

   - ###### Borítólap beszúrásának törlése:

     Koppintson a [Off] gombra.

   - ###### Az első és hátsó borító, valamint a betétlapok beállításainak egyidejű törlése:

     Koppintson az [Összes törlése] gombra.

6. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére