# BROSÚRA MÁSOLÁSA (KÖNYVMÁSOLÁS)

## Áttekintés

Ez a funkció egy kinyitott könyv vagy egyéb kötött anyag két egymással szemben elhelyezkedő oldaláról készít másolatot.
Az ezzel a funkcióval készített másolatokat középen össze lehet hajtani füzetté rendezéshez.
Ezzel a funkcióval a másolatok igényes füzetté vagy brosúrává rendezhetők.

#### Az eredeti behelyezése

- A könyv másolást az eredeti beolvasása előtt kell beállítani.
- Négy eredeti oldal lesz másolva minden lapra. Ha az eredeti oldalak száma nem osztható néggyel, a készülék automatikusan üres oldalakat illeszt be a másolat végére.
- Ha van gerinctűzős finisher telepítve, akkor ezt a funkciót a gerinctűzés funkcióval lehet kombinálni.
- A könyvmásolás funkció kiválasztása esetén a gép automatikusan kiválasztja a 2 oldalas másolást.
  Ha a kétoldalas másolás nem választható ki, a könyvmásolás funkció nem használható.

## Használat

1. #### Eredetik elhelyezése a dokumentumüvegen

   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Koppintson az [Egyéb] gombra, majd a [Könyvmásolás] gombra.

3. #### Válassza ki a kötési pozíciót.

   Ha nem kíván borítót beilleszteni, érintse meg sorrendben az és a [Vissza] gombot. Majd ugorjon az 5. lépésre.

   ###### A könyvmásolás beállításának kikapcsolása:

   Koppintson a [Off] gombra.

4. #### Ha borítót kíván beilleszteni, koppintson a [Borító Beállítás] gombra, majd a [On] gombra.

   Ha a beillesztett borítóra szeretne másolni, állítsa a [Másolás a borítóra (Duplex)] jelölőnégyzetet értékre.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### A borító bemeneti tálcájának módosításához:

   A tálcakiválasztó képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [Papírfiók] gombot. Koppintson egy papírfiókra. További információkért lásd „A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA” és „AZ OLDALTÁLCA BEÁLLÍTÁSA” című részeket.
   - Ha a borítóra másol, címkeívet, vetítőfóliát, jegyzetpapírt és fényes papírt nem használhat.
   - Ez a beállítás nem hozzáférhető, ha a „Beállítás mód” menüben a fedlap/közlap funkció le van tiltva.

5. #### Koppintson az [Előnézet] gombra az első eredeti oldal beolvasásához.

6. #### Helyezze be a következő sorozat eredetit, majd koppintson a [További lapolv.] gombra.

   Ismételje ezt a lépést, míg minden eredeti oldalt be nem olvasott.
   Az eredeti hátralevő oldalait a következő sorrendben olvassa be:
   1. Az elülső borító belső oldala és az 1. oldal (egymással szemben elhelyezkedő oldalak)
   2. A 2. és a 3. oldal belső oldala (egymással szemben elhelyezkedő oldalak)
   3. ....
   4. Az utolsó oldal belső oldala és a hátsó borító (egymással szemben elhelyezkedő oldalak)
   A másolási beállításokat további oldalak beolvasásakor nem lehet megváltoztatni.

7. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

8. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére