# A VONALVASTAGSÁG BEÁLLÍTÁSA

## Áttekintés

Ez a funkció csökkenti vagy növeli a teljes vonal vastagságát, amikor a nyomtatott vonalak nem élesek CAD- vagy más speciális alkalmazásokban.
Ha az adatok különböző szélességű vonalakat tartalmaznak, szükség esetén lehetőség van az összes vonal minimális szélességgel történő kinyomtatására is.

- Ez a funkció Windows környezetben érhető el.
- A PCL6 nyomtatóillesztő program képes használni ezt a funkciót.

## Használat

### Windows

1. #### Kattintson a [Speciális] fülre.

2. #### Válasszon ki egy számot a [Sorszélesség beállítások] legördülő menüből.

   - A vonalszélesség módosítási egységét a „Rögzített szélesség” vagy az „Arány” értékre lehet beállítani.
     Kattintson a [Kompatibilitás] gombra, és válassza ki az egységeket a „Sorszélesség egység” menüből.
   - Az összes vonalas adat minimális vonalvastagsággal való nyomtatásához kattintson a [Kompatibilitás] gombra, majd a [Minimum vonalszélesség] jelölőnégyzetre.

Vissza a tetejére