# SHARP OSA BEÁLLÍTÁSOK

Az alábbi beállítások a Sharp OSA-ra vonatkoznak.
A Sharp OSA beállításokat akkor használhatja, ha a készülék külső elszámoló modullal vagy alkalmazáskommunikációs modullal rendelkezik.

### Külső elszámoló beállítása

###### Külső elszámolás felügyelet

Ha engedélyezi ezt a beállítást, a gép külső összesítési üzemmódba lép, és az összesítési funkció külső elszámoló alkalmazással is használható lesz.

###### Külső kiszolgáló általi hitelesítés engedélyezése

Ha engedélyezi ezt a beállítást, a gép külső hitelesítési üzemmódba lép. A géphez történő hozzáférést a külső alkalmazás vezérli.
A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe. A gép újraindításáról lásd: „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” („A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT”).

### USB illesztőprogram beállítások

A külső elszámoló modul, illetve az alkalmazás-kommunikációs modul telepítésekor állítsa be a csatlakoztatni kívánt USB-eszköz illesztőprogramját.

###### Külső billentyűzet

Válassza ki, hogy a belső vagy a külső meghajtót használja-e a külső billentyűzethez.

###### Kártyaolvasó/író

Válassza ki, hogy a belső vagy a külső meghajtót használja-e az IC kártyaolvasó/íróhoz.

###### USB memória

Válassza ki, hogy a belső vagy a külső illesztőprogramot használja-e az USB memória meghajtóhoz.

###### Titkosítási szint

Válassza ki a külső meghajtó használatával történő kommunikáció titkosítási szintjét.
A nincs, az AES-128 vagy az AES-256 érték közül választhat

- Külső meghajtó választása esetén a készülék a csatlakoztatott USB eszközt úgy kezeli, mintha nem lenne csatlakoztatva, ezért az nem használható.
- A beállítások módosítása esetén a változások a gép újraindítását követően lépnek érvénybe.
  A gép újraindításához lásd „A GÉP BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS ÚJRAINDÍTÁSA” részt.
- USB eszköz csatlakoztatása esetén a csatlakozás ellenőrzéséhez lásd: „USB-ESZKÖZ ELLENŐRZÉS”.

### Feladat prioritási preferencia

Beállítja az animáció lejátszási sebességét a Sharp OSA alkalmazásban.
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- Elsőbbségi nyomtatás
- Féltónusú
- Elsőbbségi animáció lejátszás

Az [LCD animáció lejátszás] vagy az [Kiegyenlített] lehetőség kiválasztása esetén csökkenhet a feladat (vagy nyomtatás) feldolgozási sebessége a készüléken.
A nyomtatási feladatok feldolgozási sebességének növeléséhez válassza az [Elsőbbségi nyomtatás] lehetőséget.
Vissza a tetejére