# MÁSOLÁS A FEHÉR ÉS A FEKETE MEGFORDÍTÁSÁVAL (B/W (F/F) ﻿FORDÍTÁS)

## Áttekintés

Ez a funkció a fekete és fehér színek megfordítás révén negatív képet hoz létre másoláskor. Nagy fekete területeket tartalmazó eredetik másolásakor segít csökkenteni a festékfogyasztást.

- Az Inverz F/F funkciót a másolás megkezdése előtt kell beállítani.
- A funkció kiválasztásakor a megvilágítás „Eredeti képtípus” beállítása automatikusan „Szöveg” értékre vált.

## Használat

1. #### Koppintson az [Egyéb] gombra, majd a [B/W (F/F) Fordítás] gombra.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.

   ###### A B/W (F/F) Fordítás beállítás törléséhez:

   A pipa törléséhez koppintson a [B/W (F/F) Fordítás] gombra.

2. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

3. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

4. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

Vissza a tetejére