# KÉZI FINISHING HASZNÁLATA

## Áttekintés

Váltson át bármelyik üzemmód kezdőképernyőjéről finishing üzemmódba, és végezze el az alábbi eljárást.

- A KÉZI FINISHING MÓD KIVÁLASZTÁSA

## Használat

1. #### Állítsa a lapvezetőket a papír méretéhez

   A lapvezetők beállításához fogja meg a reteszelőkart.
   Ha végzett az igazítással, engedje el a reteszelőkart.

   Ha A4R vagy 8-1/2" × 11"R méretűnél nagyobb papírt tölt be, húzza ki teljesen az oldaltálcát. Ha nem húzza ki teljesen, a gép helytelenül érzékeli a betöltött papír méretét.

2. #### Töltsön papírt a felső vagy az alsó tálcába

   A papír tájolása a kézi finishing felhasználásától függően mindig eltér.

   - A PAPÍR TÍPUSÁNAK ÉS MÉRETÉNEK ELLENŐRZÉSE
   - TÁJOLÁS
   - Az alsó és a felső tálcába külön-külön legfeljebb 200 papírlap tölthető.
   - Helyezze a papírt a tálcába a lapvezetők mentén.
   - Ha a lapvezető szélessége nincs pontosan a papír szélességéhez állítva, előfordulhat, hogy a papír elakad, ferde lesz vagy összegyűrődik. Igazítsa a lapvezetőket a papír szélességéhez.

3. #### Válassza ki a megfelelő finishing módot

   - TŰZÉSI FUNKCIÓ
   - PAPÍRHAJTÁSI FUNKCIÓ
   - LYUKASZTÓ FUNKCIÓ

4. #### Szükség szerint módosítsa a papírtálcát vagy a kimeneti tálcát.

   - A PAPÍRTÁLCA MÓDOSÍTÁSA
   - A KIMENETI TÁLCA MÓDOSÍTÁSA

5. #### A kézi finishing megkezdéséhez érintse meg a [Start] gombot.

   ###### A kézi finishing leállítása:

   Érintse meg a [Stop] gombot.

Vissza a tetejére