# KÖZLAPOK BEILLESZTÉSE VETÍTŐFÓLIÁK KÖZÉ (KÖZLAP BESZÚRÁS)

## Áttekintés

Vetítőfóliára történő másoláskor a statikus elektromosság miatt a lapok összetapadhatnak.
A közlap beszúrása funkció használatakor a gép beilleszt egy papírlapot az egyes vetítőfóliák közé, megkönnyítve azok használatát.
A közlapokra másolni is lehet.

- Duplex másolás esetében csak a „2 oldalas 1 oldalasra” mód használható.
- Vetítőfólia csak az oldaltálcába, a 4. tálcába és a nagykapacitású tálcákba tölthető.

A másolatok száma ebben a módban nem adható meg.

## Használat

1. #### Töltse a vetítőfóliát az oldaltálcába, a 4. tálcába vagy a nagykapacitású tálcákba.

   Az oldaltálca használatakor a papírt a nyomtatási oldalával felfelé helyezze be.
   - OLDALTÁLCA
   - 3./4. TÁLCA
   - NAGYKAPACITÁSÚ TÁLCÁK

2. #### Állítsa be a tálcát.

   - A PAPÍRTÁLCA BEÁLLÍTÁSA

3. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

4. #### Koppintson az [Egyéb], majd a [Közlap Beszúrás] gombra.

5. #### Koppintson a [On] gombra.

   Ha közlapra készít másolatot, koppintson a [Másolás beszúrt lapokra is] jelölőnégyzetre, és állítsa be így: .
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### A közlap beszúrás beállítás törléséhez:

   Koppintson a [Off] gombra.

6. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

7. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

Vissza a tetejére