# MÁSOLATOK GERINCTŰZÉSE

## Áttekintés

Ezzel a funkcióval a berendezés a másolatköteget középen két helyen összetűzi, félbehajtja, majd kiadja. Gerinctűzéskor a berendezés a képet kissé oldalra csúsztatja, ami javít a nyomat kinézetén.

- A tűzési pozíciókat megtekintheti a „MÁSOLAT ELŐNÉZETI KÉPERNYŐN”.
- A gerinctűzés funkció használatához gerinctűzős finisher szükséges.
- Ha a gépen élvágó egység található, akkor az élvágó funkció is elérhető.

## Használat

### Gerinctűzés

1. #### Koppintson a [Kimenet] gombra.

2. #### Koppintson a [Tűzés] fülre, majd a [Könyv- Fűzés] gombra.

3. #### Koppintson a [Bal oldali fűzés] vagy [Jobb oldali fűzés] gombra az eredeti kijelöléséhez és a fedlap beállítás konfigurálásához.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   Ha a beolvasott eredetik száma meghaladja a tűzési korlátot, megjelenik egy üzenet. Koppintson a [Felosztás], a [Folytatás] vagy az [Mégsem] gombra.
   [Felosztás]: A lapokat tűzhető kötegekre osztja, és rendezi. Ezt a funkciót nem használhatja, ha a borító beállításait kiválasztotta.
   [Folytatás]: Folytatja a rendezést, tűzés nélkül.
   [Mégsem]: Visszavonja a tűzött rendezés beállítást.

   ###### A gerinctűzés kikapcsolása:

   Koppintson a [Off] gombra.

### Élvágás beállítása

1. #### Ha kiválasztotta a gerinctűzést, koppintson a [Élvágó beáll.] gombra.

2. #### Koppintson a [On] gombra, és adja meg az élvágás szélességét.

   Koppintson az élvágás szélességének számértékét megjelenítő mezőre, és adja meg a számgombokkal a megengedett tartományon belül a kívánt értéket. Más esetben koppintson a gombra.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson az gombra.

   ###### Az élvágás kikapcsolása:

   Koppintson a [Off] gombra.

Vissza a tetejére