# KÉPKÜLDÉSI BEÁLLÍTÁSOK

## Kezelési beállítások - „Alapértelmezett beállítások” fül

Ezen a lapon konfigurálhatók a képküldési beállításokkal kapcsolatos alapértelmezett értékek.

###### Beállítások tartása a lapolvasás befejezése után.

Ezzel a beállítással megtarthatja a beállításokat, ha a lapolvasást befejezte (amíg a gép az Alapállapotba helyezés módba nem lép).

###### Alapértelmezett kijelző beállítások

Válassza ki az alábbi képernyők egyikét a [Képküldés] gomb megnyomásakor megjelenő kezdeti képernyőként.

- E-mail
- Hálózati mappa
- FTP
- Adatbevitel (telepített alkalmazás-integrációs modul esetén)

###### Címtár alapértelmezés kiválasztása

Elem | Leírás
--- | ---
Csak a küldési módok címeinek alkalmazása | Ha kiválaszt egy címet a címtárból, csak a szűkített módban megjelenő cím kerül alkalmazásra.
Alapértelmezettként megjelenített kategória | Válasszon egy kategóriát az alapértelmezett megjelenítéshez. Nincs Gyak. Haszn. Kategóriák: 1 - 32
Összes cím típus megjelenítése az aktuálisan megjelenített módtól függetlenül. | Ha ez a beállítás engedélyezett, akkor a kijelzett módtól függetlenül az összes rendeltetési helyet megjeleníti.
Címtár nagyítása | Nagyított címjegyzék lista jelenik meg.

###### Kép tájolása

Az alapértelmezett képtájolást állítja be.

###### Kezdeti felbontási beállítás

A leggyakoribb lapolvasás és e-mail mód alapértelmezett felbontásaként az alábbi beállításokat használhatja.
Ha az „A tároláskor beállított felbontás alkalmazása” jelölőnégyzetet bejelöli (), akkor azt a felbontást alkalmazza a rendszer, amit a dokumentumtárolásnál a képpel együtt mentett. Ez minden elemnél külön konfigurálható.

Elem | Leírás
--- | ---
Lapolvasás | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-mail | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

###### Alapértelmezett megvilágítási beállítások

Itt állíthatja be képküldés módban eredeti dokumentumok beolvasásához az alapértelmezett megvilágítást. Válasszon az [Auto] és [Kézi] lehetőségek közül. Ha a [Kézi] opciót választja ki, öt megvilágítási fokozatot állíthat be.

###### Alapértelmezett eredeti képtípus

Az eredetinek leginkább megfelelő felbontással történő lapolvasás érdekében előbb válassza ki az eredeti típusát (csak lapolvasás módban és USB memória-eszköz beolvasás módban).
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- Szöveg/Nyomt.Fotó
- Szöv./Fotó
- Szöveg
- Fotó
- Nyomtatott fotó
- Térkép

Nem választhatja ki az eredeti típusát, ha a Kezdeti megvilágítási beállítások értéke [Auto].

###### Élesség

Segítségével kontúrosabbá és kivehetőbbé teheti a képet, amikor képküldés módban dokumentumokat olvas be. Az öt fokozat közül bármelyiket beállíthatja.

###### Kontraszt

Itt állíthatja be képküldés módban eredeti dokumentumok beolvasásához a kép kontrasztját. Az öt fokozat közül bármelyiket beállíthatja.

###### Körfax beállítás a Következő cím gomb kötelező használatával

Ezzel a beállítással érhető el, hogy körfax esetén a gombra is rá kelljen koppintani a következő cím megadásához.
A funkciót bekapcsolva a akkor sem hagyható ki, ha a következő címet gyorsgombbal adja meg, csak akkor, ha a elemre koppint.
Ha a felhasználó a gombra koppintás nélkül próbálja meg beírni a következő címet, figyelmeztető dupla hangjelzést fog hallani, és a gép nem fogadja el a bevitt adatot.

###### Lapolvasás vége hangjelzés beállítás

Az eredeti beolvasásának befejezését jelző hang hangerejét állítja be.

###### A megjelenítési sorrend módosításának tiltása

Letiltja a megjelenítési sorrend módosítását (keresési szám sorrend, emelkedő, csökkenő).
Beállítást követően a megjelenítés sorrendjét nem lehet módosítani. A megjelenítés sorrendje úgy marad érvényben, ahogyan azt a beállításkor engedélyezték.

###### Alapértelmezett Igazoló Bélyegző (telepített igazoló bélyegzőegység esetén)

Engedélyezze, hogy az igazoló bélyegző rákerüljön minden eredetire, amely már be lett olvasva az automatikus dokumentumadagoló segítségével.

###### Törlési szélesség beállítása

Ezzel állítható be az alapértelmezett törlési szélesség a törlési funkcióhoz. 0 mm (0") és 20 mm (1") között 1 mm-es (1/8") lépésekben adja meg a Szélektől való távolság és a Középponttól való távolság értékét is.

## Kezelési beállítások - „Beáll. enged./tiltása” fül

Ezen a lapon konfigurálhatók a képküldési beállítások módosításának engedélyezésével/letiltásával kapcsolatos elemek.

### Regisztráció letiltásának beállításai

A címek regisztrálása a gépről, a beállítási mód (webes verzió) és a PC külön-külön tiltható le.

###### Rendeltetési h. kezelőpanelről v. regisztrálásának letiltása

Ez a funkció letiltja a gépről történő címmeghatározást.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- Csoport (Közv. bejegyz.)
- Csoport (Címtár)
- Névjegyek

###### Rendeltetési hely weboldalról történő felvételének letiltása

Tiltja a rendeltetési helyek Beállítás módban (webes verzió) történő tárolását.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- Csoport (Közv. bejegyz.)
- Csoport (Címtár)
- Névjegyek

###### Program regisztrációjának tiltása

Minden program számára letiltja a címtár használatát.

###### Rendeltetési hely reg. globális címkereséssel tiltása

Ez a funkció letiltja a globális címtárral végrehajtott kereséssel történő cím meghatározást.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- E-mail

###### Regisztráció tiltása a Network Scanner Tool használatával

Letiltja a Network Scanner Tool-ból történő cím meghatározást.
Ezzel az opcióval megakadályozhatja egy másik gép adatainak címtári bejövő útválasztással történő tárolását.

###### Hálózaton keresztül történő továbbítás letiltása

Tiltja a bejövő útválasztást.

### Beállítások a küldés letiltásához

Ezekkel a beállításokkal letilthatja az alábbi küldési műveleteket.

###### Címtárból való kiválasztás letiltása

Letiltja a rendeltetési helyek címtárból történő kiválasztását.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- E-mail
- FTP
- Hálózati mappa

###### Közvetlen bevitel tiltása

Letiltja a rendeltetési helyek címeinek stb. közvetlen bevitelét.
Konfigurálja az összes alábbi elem beállítását:

- E-mail
- Hálózati mappa

## Képolvasási beállítások - „Képolvasási beállítások” fül

A lapon a képküldés funkcióhoz (lapolvasás stb.) kapcsolódó beállítások konfigurálhatók.
Az alábbi beállítások vonatkoznak a lapolvasásra.

### Alapértelmezett feladó beállítása

A gép az itt eltárolt adatokat használja fel, ha lapolvasás e-mailbe végrehajtásakor a küldési beállításokban nem ad meg [Válasz címzettje] értéket.

###### Feladó neve

Adja meg a feladó alapértelmezett nevét (legfeljebb 20 karakter).

###### Válasz e-mail címe

Adja meg a válasz alapértelmezett címét (legfeljebb 64 karakter).
Ha csak a feladó neve van eltárolva, a gép nem használja fel azt a feladó adataihoz.

### Alapértelmezett színes mód beállítások

Az e-mail cím, a hálózati mappa, az FTP és az Asztal részben a színes és fekete-fehér funkcióhoz is válasszon ki egy alapértelmezett színes mód beállítást. A „Lapolvasó közös” beállítást akkor adja meg, ha nem e-mailt állít be.
A „FF beáll. megváltoztatásának letiltása auto módban” jelölőnégyzet értékre állításával letilthatja a fekete-fehér beállításokat az alapképernyőről a színes mód Auto beállítása esetén.
Auto (Mono2, Szürkeárnyalat*), Színes, Szürkeárnyalat, Mono 2
* Fekete-fehér lapolvasáskor, ha a színes mód beállítása [Auto]

### Kezdeti Fájlformátum Beállítása

Állítsa be, hogy mi legyen a kezdeti fájlformátum, ha e-mail, hálózati mappa, FTP vagy asztal módban elküld egy fájlt. A „Lapolvasó közös” beállítást akkor adja meg, ha nem e-mailt állít be.

###### Fájlformátum

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultrafinom)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompakt PDF/A (ultrafinom)*4, Titkosított PDF, Titkosított/Kompakt PDF*3, 5, Titkosított/Kompakt PDF (ultrafinom)*3, 5, XPS
*1 Kiválasztott [Fekete-fehér] esetén a formátum [TIFF].
*2 Kiválasztott [Fekete-fehér] esetén a formátum [PDF].
*3 Kiválasztott [Fekete-fehér] esetén a formátum [Titkosított PDF].
*4 Kiválasztott [Fekete-fehér] esetén a formátum [PDF/A].
*5 Ha telepítve van a lapolvasó funkció bővítőkészlet

###### F/F

Tömörítési Mód: Nincs, MH (G3), MMR (G4)

###### Színes/szürkeárnyalatos

Tömörítési arány: Alacsony, Közepes, Magas.
Fekete betű kiem.

###### Megadott oldalak fájlonként

beállítás esetén minden oldalhoz külön fájl jön létre.
Adja meg az oldalak számát fájlonként.

### Tömörítési mód szórásnál

Kiválasztja a tömörítési módot a lapolvasás e-mailbe opció használatával történő csoportos küldéshez. Az itt beállított tömörítési mód minden rendeltetési helyre vonatkozik a hozzájuk tartozó egyedi tömörítési mód beállításoktól függetlenül.

###### Fekete-fehér

MH (G3), MMR (G4)

###### Színes/szürkeárnyalatos

Alacsony, Közepes, Magas
Fekete betű kiem.

### E-mail csatolt fájl maximális mérete

A túlzottan nagy méretű képfájlok lapolvasás e-mailbe üzemmódban történő küldésének elkerülése érdekében fájlméret korlátozást lehet beállítani 1 MB és 10 MB közötti értékre, 1 MB mértékű léptetéssel. Ha az eredeti beolvasásával létrehozott képfájlok teljes mérete meghaladja a korlátot, a képfájlok törlődnek.
Ha nem kíván határértéket megadni, válassza ki a [Korlátlan] opciót.

### Adatcsatolmány maximális mérete (FTP/Hálózati Mappa)

Korlátozás állítható be a lapolvasás FTP-re és a lapolvasás hálózati mappába funkciókkal küldhető fájlok méretére. A következő határértékeket lehet kiválasztani: 50 MB, 150 MB, valamint 300 MB. Ha az eredeti beolvasásával létrehozott képfájlok teljes mérete meghaladja a korlátot, a képfájlok törlődnek.
Ha nem kíván határértéket megadni, válassza ki a [Korlátlan] opciót.
Az e-mail rendeltetési helyeket is tartalmazó körfax küldésnél az „E-mail csatolt fájl maximális mérete” opcióban beállított határérték elsőbbséget élvez.

### Bcc beállítás

###### Bcc engedélyezése

Ha titkos másolatot kíván küldeni, engedélyezze ezt a beállítást. A képküldés címtár képernyőn megjeleníti a [Bcc] gombot.

###### A feladatállapot képernyőn a titkos másolat címének megjelenítése

Ez a funkció a feladat kezelés képernyőn és a címlista fülön megjeleníti a titkos másolat címeket.

### Képolvasási funkció tiltása

Állítsa be, ha le szeretné tiltani a távoli PC-lapolvasást.

## Képolvasási beállítások - „Alapértelmezett cím” fül

Lehetőség van egy alapértelmezett cím eltárolására, amely a cím megadása nélkül, a küldést egyszerűen a [Start] gomb megnyomásával teszi lehetővé a küldést. Az alapértelmezett cím megadásához állítsa az [Alapértelmezett cím beállítása] funkciót [Engedélyezett] értékre.

- Ha az alapértelmezett rendeltetési hely be van állítva, az alapképernyő átvált lapolvasás módba.
- Csak egy alapértelmezett cím állítható be a lapolvasás e-mail-be, lapolvasás FTP-re, lapolvasás az asztalra, valamint a lapolvasás hálózati mappába funkciókhoz.

### Hozzáad

Válassza ki az alapértelmezettként használni kívánt címet.

###### Felhaszn. e-mail cím alkalmazása belépéshez.

A bejelentkező felhasználó e-mail címe lesz az alapértelmezett cím.
Válassza ki az alábbi elemeket a várható felhasználás függvényében.

Elem | Leírás
--- | ---
Visszavonás engedélyezése | A bejelentkezett felhasználó automatikusan beírt e-mail címét visszavonhatja. A visszavonáshoz a kezelőpanelen koppintson a [Mégsem] gombra.

###### Kiválasztás a címjegyzékből

- A kívánt címjegyzék megjelenítéséhez szűkítse a keresést az ábécé vagy a kategória alapján a [Jegyzék] listával. A [Megjelenített elemek] beállításával megadhatja, hogy hány cím jelenjen meg egyszerre.
- A kívánt cím nevét kiválasztva és a [Tárolás] gombra koppintva a kijelölt cím lesz az alapértelmezett cím.

Vissza a tetejére