# NYOMTATÓBEÁLLÍTÁSOK

## Feltétel beállítások

Az alábbi rész a nyomtató tulajdonságait érintő beállítások leírását tartalmazza.

###### Figyelmeztető Oldal Nyomtatásának tiltása

Figyelmeztető oldal nyomtatásának letiltása.

###### Tesztoldal Nyomtatásának tiltása

Tesztoldal nyomtatásának letiltása.
A beállítás engedélyezése esetén a „Beállítás módban” található [Rendszerbeállítások] → [Listanyomtatás (felhasználó)] → [Nyomtató tesztoldal] opció nem használható tesztoldalak nyomtatásához.

###### A4/Letter Méret Auto Megváltoztatása

8-1/2 x 11" (A4) méretű kép nyomtatása esetén ez a beállítás lehetővé teszi az A4 (8-1/2 x 11") méretű papír használatát, ha nincs betöltve 8-1/2 x 11" (A4) méretű papír.

###### Nyomtatás Telítettségi Szintje

Ez a funkció világosítja, illetve sötétíti a képek nyomtatási telítettségét. A nyomtatási telítettség beállításánál öt szint közül lehet választani.

###### Oldaltálca beállítások

Ez csak telepített oldaltálca esetén jelenik meg.

Elem | Leírás
--- | ---
Detektált papírméret engedélyezése az oldaltálcában | Ezzel a funkcióval tilthatja le a nyomtatást, ha a nyomtatási feladathoz megadott papírméret eltér az oldaltálcába helyezett papír méretétől.
Kiválasztott papírméret engedélyezése az oldaltálcában | Ezzel a funkcióval tilthatja le a nyomtatást, ha a nyomtatási feladathoz megadott papírméret eltér az oldaltálcába helyezett papír méretétől.
Oldaltálca kizárása az automatikus papírkiválasztásból | Ha az [Auto] opció van megadva a papírtípus kiválasztásához, az oldaltálca nem szerepel a választható tálcák között. Ez a funkció akkor ajánlott, ha gyakran tesz speciális papírt az oldaltálcába.

###### Feladatkezelési sor

A funkció engedélyezése esetén a gép által fogadott nyomtatási feladatok a feladatállapot képernyőn lévő nyomtatási sorban jelennek meg. Miután a gép feldolgozta a feladatokat, áthelyezi ezeket a feladatsorba. Több fel nem dolgozott feladat is megjelenik a nyomtatási sorban.
A funkció letiltása esetén a gép által fogadott nyomtatási feladatok a feladatsorban jelennek meg, és nem a nyomtatási sorban. Mindazonáltal, ha egy titkosított PDF feladat nyomtatása van folyamatban, a feladat megjelenik a nyomtatási sorban.

###### Közvetlen USB memória nyomtatás letiltása

Letiltja az USB memóriaeszközön tárolt fájl közvetlen nyomtatására szolgáló funkciót.

###### Közvetlen Hálózati mappa nyomtatás letiltása

Letiltja a hálózati mappából történő közvetlen nyomtatást.

###### Nyomtatás közbeni küldés letiltása

Nyomtatáskor letiltja a Kép Küldés funkciót.

## Interfész-beállítások

Ezek a beállítások a gép USB-portjára vagy hálózati portjára küldött adatok kezelésére és ellenőrzésére használhatók.

###### Hexadecimális Ürítési Mód

Ez a funkció használható a számítógépen lévő nyomtatási adatok hexadecimális formátumban, a vonatkozó ASCII szöveggel együtt történő kinyomtatásához. A „Hexadecimális Ürítési Mód” lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a nyomtatási adatok a számítógépről helyesen továbbítódnak-e a nyomtatóra.
Példa a hexadecimális ürítésre:

###### I/O Időtúllépés

Az I/O időtúllépés 1 és 999 másodperc között bármilyen értékre beállítható.
Az I/O időtúllépés funkció átmenetileg bontja a kapcsolatot, ha a beállított időtartam eltelik anélkül, hogy a port adatokat fogadott volna. A kapcsolat megszakítása után a port automatikus választásra vált, vagy elindul a következő nyomtatási feladat.

###### USB port engedélyezése

Engedélyezi a nyomtatást az USB portról.

###### USB port emuláció átkapcsolás

Ha a gép USB-port használatával csatlakozik, válassza ki az emulált nyomtató nyelvet.
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- Auto
- Post Script
- PCL

- A beállítások azonosak a következő opció beállításaival: „Hálózati port emuláció kapcsolása”.
- Ha nem túl gyakran fordulnak elő nyomtatóval kapcsolatos hibák, javasoljuk, hogy a gyári alapértelmezett „Auto” beállítást használja.

###### Hálózati port engedélyezése

Engedélyezi a nyomtatást a hálózati portról.

###### Hálózati port emuláció kapcsolása

Ezzel a beállítással választhatja ki az emulált nyomtató nyelvet, ha a gép hálózati porton keresztül csatlakozik.
A következő beállításokat konfigurálhatja.

- Auto
- Post Script
- PCL

- A beállítások azonosak a következő opció beállításaival: „USB port emuláció kapcsolása”.
- Ha nem túl gyakran fordulnak elő nyomtatóval kapcsolatos hibák, javasoljuk, hogy a gyári alapértelmezett „Auto” beállítást használja.

###### Portváltási módszer

Ezt válassza ki portváltás esetén.

Elem | Leírás
--- | ---
Váltás a feladat végén | A nyomtatás befejeződését követően a port átvált automatikus választásra.
Váltás az I/O időtúllépés után | Ha az „I/O időtúllépés” opcióban beállított időtartam eltelik, a port átvált automatikus választásra.

Az alábbi két nyomtató port áll rendelkezésre a gépen:

- USB-port
- Hálózati port

## Automata kalibrálás

Javítja az árnyalatokat, ha nem megfelelőek. Amikor a gép beolvas egy nyomtatott tesztmintát, automatikusan javítja az árnyalatokat.
A [Végrehajt] gombra koppintás és a tesztminta kinyomtatása után megjelenik egy üzenet, amely az automatikus kalibrálás elindítását kéri.
Helyezze a tesztmintát a dokumentumüvegre az alább látható módon (úgy, hogy a papír szélén lévő vékony vonal a bal oldalra kerüljön).

Helyezzen a tesztminta tetejére vele azonos méretű másolópapírt (körülbelül öt lapot), óvatosan zárja le az automatikus dokumentumadagolót, majd koppintson a [Végrehajt] gombra.
Ha az Automata Kalibrálás végrehajtása után az árnyalatok továbbra sem megfelelők, az Automata Kalibrálás megismétlése javíthat az árnyalatokon.
Vissza a tetejére