# ÁRNYÉK TÖRLÉSE A KÉP SZÉLÉN (TÖRLÉS)

## Áttekintés

Vastag eredetik vagy könyvek beolvasásakor törölheti a kép szélén esetlegesen megjelenő árnyékokat.

### Törlés módok

Ez a funkció a képnek az olyan részeit törli, ahol árnyékok alakulhatnak ki, de nem érzékeli az árnyékokat és nem csak az árnyékokat törli.
A törlés szélességét a rendszer a nagyítási aránnyal szinkronizálja. Például, ha a törlési szélesség beállítása 10 mm (1/2") és a képet 70%-ra kicsinyíti beolvasás előtt, a törlési szélesség 7 mm-re (3/8") csökken.

###### Az alapértelmezett törlési szélesség módosítása:

A „Beállítás mód (rendszergazda)” menüben válassza ki a [Rendszerbeállítások] → [Képküldés beállítások] → [Kezelési beállítások] → [Alapértelmezett beállítások] → [Törlési szélesség módosítása] elemet.

## Használat

1. #### Helyezze be az eredetit.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Adja meg a rendeltetési helyet.

   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA KERESÉSI SZÁMMAL
   - RENDELTETÉSI HELY KÉZI MEGADÁSA
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A GLOBÁLIS CÍMTÁRBÓL
   - RENDELTETÉSI HELY MEGADÁSA A KÜLDÉSI NAPLÓBÓL

3. #### Koppintson az [Egyéb], majd a [Törlés] gombra.

4. #### Adja meg a törlés pozícióját.

   Jelölje be a törlendő szélhez tartozó jelölőnégyzetet, hogy így nézzen ki: .

   - [Külső keret] gomb: a fenti, lenti, bal és jobb szél jelölőnégyzetét jeleníti meg így: .
   - [Keret megadása + Közép] gomb: megjeleníti az összes jelölőnégyzetet így: .
   A törölni kívánt szélt az ellenkező oldalon adja meg, ha kétoldalas eredeti lapolvasásakor egyet, kettőt vagy hármat töröl.
   - Ha a [Hátoldal törlési pozíciójának megfordítása] jelölőnégyzet beállítása , akkor az elülső oldalon törölttel ellentétes pozícióban levő szél lesz törölve.
   - Ha a [Hátoldal törlési pozíciójának megfordítása] jelölőnégyzet beállítása , akkor az elülső oldalon törölttel azonos pozícióban levő szél lesz törölve.

5. #### Adja meg a törlési szélességet.

   Koppintson az elülső oldalon vagy az ellenkező oldalon a törlési szélességet mutató számérték-kijelzőre, majd a számgombok segítségével adja meg a területet.
   A terület gyors beállításához a számgombokkal először adjon meg egy olyan értéket, amely közel áll a kívánt értékhez, majd a gombokkal módosítson rajta.
   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### A törlés beállítás visszavonásához:

   Érintse meg a [Törlés] gombot.

6. #### Az eredeti lapolvasásának megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   Ha az eredeti oldalakat a dokumentumadagoló tálcába helyezte, a gép minden oldalt beolvas.
   Ha az eredetit a dokumentumüvegre helyezte, az oldalakat egyenként olvassa be.
   Amikor az utolsó eredetit is beolvastatta, koppintson az [Olvasás vége] gombra.
   A beolvasás és küldés végén hangjelzést fog hallani.
   A kimeneti kép küldés előtti ellenőrzéséhez koppintson az [Előnézet] gombra. Miután az [Előnézet] gombra koppintva beolvasta az eredetit, a következő eredeti beolvasásához koppintson a [További lapolv.] gombra. A kép küldésének megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.
   További információ: „A KÜLDENI KÍVÁNT KÉP ELLENŐRZÉSE” című részben.

Vissza a tetejére