# ÜRES OLDALAK KIHAGYÁSA AZ EREDETIBŐL (ÜRES OLDAL KIHAGYÁSA)

## Áttekintés

Ha a beolvasott eredeti üres oldalakat tartalmaz, ezzel a funkcióval kihagyhatja azokat, hogy csak a nem üres oldalakat másolja le.
Ha olyan eredetit olvas be, amelynek egyik oldala üres, az üres oldal kétoldalas másoláskor kimarad.

Az eredetitől függően előfordulhat, hogy a készülék nem üres oldalakat is üresként érzékel és nem másol le, vagy üres oldalakat nem üres oldalként ismer fel és lemásolja azokat.

## Használat

1. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

2. #### Koppintson az [Egyéb], majd a [Üres oldal átugrása] gombra.

3. #### Koppintson a [Üres oldal átugrása] vagy az [Üres és halvány oldal átugrása] gombra.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson egymás után az , majd a [Vissza] gombra.

   ###### Az Üres oldal kihagyása funkció kikapcsolása:

   Koppintson a [Off] gombra.

4. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

5. #### Koppintson a [Start] gombra.

   ###### Ha a másolatokból kettő vagy több sorozatot szeretne készíteni:

   a példányszám megadásához koppintson a példányszám kijelző gombra.

6. #### A másolás megkezdéséhez ellenőrizze a megerősítő üzenetet, és koppintson a [Végrehajt] gombra.

   A megerősítő képernyőn a beolvasott eredeti lapok száma az (A), a beolvasott oldalszám a (B), az üres oldalak nélkül példányszám pedig a (C) pozícióban látható. Például, ha két üres oldalt tartalmazó öt eredeti lapot olvas be kétoldalas lapolvasással, az (A) szám „5”, a (B) „10”, a (C) pedig „8” lesz.

Vissza a tetejére