# MÁSOLATOK TŰZÉSE/LYUKASZTÁSA

## Áttekintés

### Tűzési funkció

Ez a funkció lyukasztja a másolatokat, majd kiadja azokat. A tűzési funkció használatakor például értekezletre készülő anyagok esetében, jelentősen csökkentheti az anyagok létrehozására fordított időt.
Ha a funkciót a kétoldalas nyomtatással együtt használja, kiváló minőségű anyagokat állíthat elő.
A lent bemutatott tűzéses nyomtatás végrehajtásához adja meg a fűzési élt és a tűzések számát.

###### A tűzési funkciók típusai

Tűzés | Bal | Jobb | Felső
--- | --- | --- | ---
Tűzés 1* |  |  |
Tűzés 2 |  |  |

*A tűzés iránya a papír méretétől és tájolásától függően eltérő.

### Lyukasztási funkció

Ez a funkció átlyukasztja a másolatokat, majd kiadja azokat. A lyukasztás helyzetét a fűzési élnél adhatja meg.

###### A lyukasztási funkciók típusai

Bal | Jobb | Felső
--- | --- | ---

- A lyukak száma és a közöttük lévő távolság a telepített lyukasztó modultól függően változik.
- A tűzés funkció használatához finisher vagy gerinctűzős finisher szükséges.
- A lyukasztási funkció használatához helyezzen egy lyukasztó egységet a finisherbe vagy a gerinctűzős finisherbe.
- A maximális tűzési lapszámról olvassa el a „MŰSZAKI JELLEMZŐK” c. részt a „Beüzemelési útmutató”.
- A tűzhető maximális lapszámba beleszámítanak az esetleges borítók és/vagy betétlapok.
- A gerinctűző funkcióról lásd: „BROSÚRA LÉTREHOZÁSA”.

- A tűzési és eltolási (mely a kiadás során feladatról feladatra eltolja a lapokat) funkciót egyszerre nem használhatja.
- Ha a finisher használata nem engedélyezett a készülékbeállítások között, se a tűzési, se a lyukasztási funkció nem elérhető.
- Ha a tűzési és lyukasztási funkció nem engedélyezett a készülékbeállítások között, a másolatok tűzése és lyukasztása nem lehetséges.

## Használat

### Windows

1. #### Kattintson a [Fő] fülre, és válassza a „Fűzési szél” lehetőséget.

2. #### A tűzés és lyukasztás beállítása

   - Másolatok tűzéséhez a „Tűzés” menüben válassza ki a tűzések számát.
   - Másolatok lyukasztásához a „Lyukasztó” menüben állítsa be a lyukasztás típusát.

### Macintosh

1. #### Válassza a [Printer Features], majd a „Binding Edge” lehetőséget.

2. #### A tűzés és lyukasztás beállítása

   - Másolatok tűzéséhez a „Staple” menüben válassza ki a tűzések számát.
   - Másolatok lyukasztásához a „Punch” menüben állítsa be a lyukasztás típusát.

Vissza a tetejére