# EREDETI MÁSOLÁSA FORDÍTOTT LAPSORRENDBEN (FORDÍTOTT SORREND)

## Áttekintés

A hagyományos másolás során a kinyomtatott oldalakat a készülék a legfelső-legalsó sorrendben, a nyomtatott felülettel lefelé adja ki; ezzel az eredetivel megegyező sorrendű másolatokat hoz létre. A Fordított sorrend funkció a kinyomtatott oldalakat legfelső-legalsó sorrendben, a nyomtatott felülettel felfelé adja ki; ezzel az eredetivel ellentétes sorrendű másolatokat hoz létre.

## Használat

1. #### Érintse meg az [Egyéb], majd a [Fordított sorrend] gombot.

   Ha a beállításokkal végzett, koppintson a [Vissza] gombra.

   ###### A fordított sorrend beállításának törlése:

   A kijelölés törléséhez érintse meg a [Fordított sorrend] gombot.

2. #### Helyezzen be egy eredetit, majd koppintson az [Előnézet] gombra.

   Helyezze az eredetit az automatikus dokumentumadagoló tálcájába vagy a dokumentumüvegre.
   - AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ
   - DOKUMENTUMÜVEG

3. #### Az előnézeti képernyőn ellenőrizze az előnézeti képet.

   ###### Az összes beállítás törléséhez:

   Érintse meg a [CA] gombot.

4. #### A másolás megkezdéséhez koppintson a [Start] gombra.

   ###### Két vagy több sorozat készítése a másolatokból:

   A példányszám megadásához érintse meg a példányszám kijelző gombot.

Vissza a tetejére